BT-100B 单通道实验型恒流泵技术参数：

输出通道:单通道

流量: 1--6800ml/h
压力:≥3kg /cm2

调速范围: 0--155转 /分,数显无级变速
外形尺寸（L*W*H）:200*230*140
特点: 单片机控制,转速显示

BT-100B 单通道实验型恒流泵相关产品型号：

HL-6B 单通道工业型恒流泵/蠕动泵                  HL-5 单通道工业型恒流泵/蠕动泵

BT-100-8 八通道易装型恒流泵/蠕动泵                BT-100-4 四通道易装型恒流泵/蠕动泵

BT-4F 单通道易装型恒流泵/蠕动泵                   BT-1FJ 单通道易装型恒流泵/蠕动泵

BT-200B 双通道易装型恒流泵/蠕动泵                BT-100B 单通道易装型恒流泵/蠕动泵

BT-200SD 双通道易装型恒流泵/蠕动泵               BT-100SD 单通道易装型恒流泵/蠕动泵

BT-200D 双通道易装型恒流泵/蠕动泵                BT-100D 单通道易装型恒流泵/蠕动泵

D200B 双通道易装型恒流泵/蠕动泵                  D100B 单通道易装型恒流泵/蠕动泵

BT-200B 双通道实验型恒流泵/蠕动泵                 BT-100B 单通道实验型恒流泵/蠕动泵

BT-100 单通道实验型恒流泵/蠕动泵                  DHL-B 双通道实验型恒流泵/蠕动泵

HL-4B 单通道实验型恒流泵/蠕动泵                   HL-3 单通道实验型恒流泵/蠕动泵

HL-2S 双通道耐有机实验型恒流泵/蠕动泵             HL-1D 单通道实验型恒流泵/蠕动泵

HL-2 双通道实验型恒流泵/蠕动泵

 

售后承诺：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。售后电话：021-60719280
