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PHS-3C 雷磁酸度计/PH计技术参数：

大屏幕LCD段码液晶显示  

有手动温度补偿功能

自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准   

配用本厂E-201-C Q9型pH复合电极
PHS-3C 雷磁酸度计/PH计主要技术指标：
仪器级别：0.01级

1、测量范围： pH：（0.00～14.00）pH    mV：（-1999～1999）mV；mV（自动±极性显示）

2、分辨率：    pH：0.01pH                 mV：1mV

3、基本误差：pH：±0.01pH±1个字     mV：±0.1%（FS）

4、输入阻抗：不小于1×1012Ω

5、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h

6、温度补偿范围：手动（0.0～60.0）℃
7、电源：AC （220±22）V，（50±l ）Hz

8、外形尺寸（mm）：300×220×90

9、仪器重量：1.3kg

售后承诺：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。
售后电话：021-60719280
