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Five系列基础型台式便携式pH计/电导率仪
	分类
	型号
	说明
	单价/元

	FiveEasy 基础型台式pH计
	
	FiveEasy pH计功能与参数pH：0.00~14.00，精度：±0.01pH，mV：-1999~1999，温度：0~100℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，三点校正，自动识别缓冲液，4组内置缓冲液
	

	
	FE20-K
	含FiveEasy pH计主机，LE438电极、电极支架、缓冲液等
	3590

	
	FE20-Micro
	含FiveEasy pH计主机，LE422电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等
	5630

	
	FE20-S
	含FiveEasy pH计主机，LE420电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等
	4710

	
	FE20
	含FiveEasy pH计主机，电极支架、缓冲液等，不含电极
	3060

	FiveEasy基础型台式电导率仪
	
	FiveEasy 电导率仪功能与参数电导率：0.00us/cm~199.9ms/cm；总固体溶解量：0.00mg/L~199.9g/L；温度：0~100℃；自动终点锁定；7种预设标准液
	

	
	FE30-K
	含FiveEasy 电导率仪主机，LE703电导电极、电极支架、电导标准液等
	4550

	
	FE30
	含FiveEasy 电导率仪主机，电极支架、电导标准液等，不含电极(可选配各种InLab电导电极)
	3060

	FiveEasy Plus基础型台式pH计
	
	FiveEasy Plus pH计功能与参数pH：0.00~14.00，精度：±0.01pH，mV：-1999~1999，温度：0~100℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，三点校正，自动识别缓冲液，4组内置缓冲液，RS232接口，99组数据存储
	

	
	FE20-K Plus
	含FiveEasy Plus pH计主机，LE438电极、电极支架、缓冲液等
	4450
带接口

	
	FE20 Plus
	含FiveEasy Plus pH计主机，电极支架、缓冲液等，不含电极
	3870
带接口

	FiveEasyPlus基础型台式电导率仪
	
	FiveEasy Plus电导率仪功能与参数电导率：0.00us/cm~199.9ms/cm；总固体溶解量：0.00mg/L~199.9g/L；盐度：0.00~19.99psu; 温度：0~100℃；自动终点锁定；7种预设标准液, RS232接口，99组数据存储
	

	
	FE30-K Plus
	含FiveEasy Plus 电导率仪主机，LE703电导电极、电极支架、电导标准液等
	5410
带接口

	
	FE30 Plus
	含FiveEasy Plus 电导率仪主机，电极支架、电导标准液等，不含电极(可选配各种InLab电导电极)
	4010
带接口

	FiveGo基础型便携式pH计
	
	FiveGo pH计参数与功能：pH:0.00～14.00，精度:±0.01pH，mV:-1999～1999，温度:0～100℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，三点校正，4组内置缓冲液，30组数据储存，IP54防尘防水
	

	
	FG2-B
	FiveGo pH计主机，IP54套件，腕带，电极夹，缓冲液，电池，操作手册，快速指南等，不含电极
	2780

	
	FG2-ELK
	FiveGo pH计主机, LE438电极，IP54套件，腕带，电极夹，缓冲液，电池，操作手册，快速指南等
	3350

	
	FG2-FK
	FiveGo pH计主机，LE438电极，IP54套件，腕带，电极夹，缓冲液，电池，取样瓶，野外工作包，操作手册，快速指南等
	3750

	FiveGo基础型便携式电导率仪
	
	FiveGo 便携式电导率仪参数与功能：电导率: 0.00us/cm~199.9ms/cm; 总固体溶解量: 0.00mg/L~199.9g/L; 温度: 0~100℃; 自动终点锁定; 3种预设标准液; 30组数据储存; IP54防尘防水
	

	
	FG3-B
	FiveGo 电导率仪主机，IP54套件，腕带，电极夹，电导标准液，电池，操作手册，快速指南等，不含电极
	3080

	
	FG3-ELK
	FiveGo 电导率仪主机, LE703电导电极，IP54套件，电导标准液，腕带，电极夹，电池，操作手册，快速指南等
	4220

	
	FG3-FK
	FiveGo 电导率仪主机，LE703电导电极，IP54套件，腕带，电极夹，电导标准液，电池，取样瓶，野外工作包，操作手册，快速指南等
	4610

	FiveGo基础型便携式溶氧仪
	
	FiveGo 便携式溶解氧测定仪参数与功能：饱和度:0.0～400%，浓度:0.0～45.0mg/L,ppm, 精度:±1%; 温度:0.0～50.0℃，气压:500～1100mbar; 自动温度补偿，自动终点锁定，30组数据储存，IP54防尘防水。
	

	
	FG4-B
	FiveGo 溶解氧测定仪主机，IP54套件，腕带，电极夹，电池，操作手册，快速指南等，不含电极
	3490

	
	FG4-ELK
	FiveGo 溶解氧测定仪主机, LE621溶解氧电极, IP54套件，腕带，电极夹，电池，操作手册，快速指南等
	6930

	
	FG4-FK
	FiveGo 溶解氧测定仪主机, LE621溶解氧电极, IP54套件, 腕带, 电极夹, 电池, 取样瓶,野外工作包, 操作手册,快速指南等
	7310

	电极附件
	LE407
	塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
	248

	
	LE408
	塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃, 电解液可填充), BNC接口及1m电缆
	300

	
	LE409
	玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
	478

	
	LE410
	玻璃三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆
	1070

	
	LE438
	三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆
	678

	
	LE420
	低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
	814

	
	LE422
	微量样品电极(0-14pH,0-80℃),BNC接口，4.3mm直径
	1770

	
	LE427
	针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃), BNC接口，含1.2m电缆,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量
	2190

	
	LE701
	四环电导电极(70us/cm-199.9mS/cm, 0-60℃)
	1110

	
	LE703
	电导电极(10us/cm-200mS/cm, 0-80℃)
	1510

	
	LE740
	低电导电极(0.01-500uS/cm, 0-60℃)
	2280

	
	LE611
	原电池型溶解氧电极，1.1m电缆，仅用于FG4
	3250

	
	LE621
	原电池型溶解氧电极，1.1m电缆，内置温度探头, 仅用于FG4
	3810

	
	LE501
	氧化还原ORP电极,玻璃电极,可填充
	1600

	
	LE510
	氧化还原ORP电极,塑壳凝胶电极,不可填充
	1220

	
	
	ATC温度探头(-30～+100℃) (NTC 30KΩ)
	1080

	
	电极套件支架
	仅用于经济型FE系列台式仪表及教育系列台式仪表
	397

	
	IP54套件
	仅用于经济型FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表
	105

	
	野外工作包
	仅用于经济型FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表
	420

	
	电极夹
	仅用于经济型FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表
	198


FiveGo基础型便携式溶氧仪
教育系列台式便携式pH计/电导率仪
	分类
	型号
	说明
	单价/元

	教育系列台式pH计
	
	Education Line pH计功能与参数pH：0.00~14.00，精度：±0.01pH，mV：-1999~1999，温度：0~100℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，三点校正，自动识别缓冲液，4组内置缓冲液
	

	
	EL20K
	含Education Line pH主机，LE407电极、电极支架、缓冲液等
	2990

	
	EL20
	含Education Line pH主机，电极支架、缓冲液等，不含电极
	2850

	教育系列台式电导率仪
	
	Education Line 电导率仪功能与参数电导率：0.00us/cm~199.9ms/cm；温度：0~100℃；自动终点锁定；3种预设标准液
	

	
	EL30K
	含Education Line 电导率仪主机，LE电导电极、电极支架、电导标准液等
	3890

	
	EL30
	含Education Line 电导率仪主机，电极支架、电导标准液等，不含电极(可选配各种InLab电导电极)
	2900

	教育系列便携式pH计
	
	Education Line pH计参数与功能：pH:0.00～14.00，精度:±0.01pH，mV:-1999～1999，温度:0～100℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，三点校正，4组内置缓冲液，30组数据储存，IP54防尘防水
	

	
	EL2-B
	Education Line pH计主机，IP54套件，腕带，电极夹，缓冲液，电池，操作手册，快速指南等，不含电极
	2680

	
	EL2-ELK
	Education Line pH计主机, LE407电极，IP54套件，缓冲液，腕带，电极夹，电池，操作手册，快速指南等
	2820

	教育系列便携式电导率仪
	
	Education Line 便携式电导率仪参数与功能：电导率：0.00us/cm~199.9ms/cm；温度：0~100℃；自动终点锁定；3种预设标准液；30组数据储存，IP54防尘防水
	

	
	EL3-B
	Education Line 电导率仪主机，IP54套件，电导标准液，腕带，电极夹，电池，操作手册，快速指南等，不含电极
	2630

	
	EL3-ELK
	Education Line 电导率仪主机, LE电导电极，IP54套件，电导标准液，腕带，电极夹，电池，操作手册，快速指南等
	3500


SevenGo便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计（Ⅰ）
	分类
	型号
	说明
	价格/元

	SevenGo快巧型便携式pH计
	
	SG2参数与功能：pH:0.00～14.00，精度:±0.01pH，mV:-1999～1999，温度:-5.0～105℃,自动/手动温度补偿，自动终点锁定,三点校正,4组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液，30组数据储存，IP67防尘防水
	

	
	SG2-B
	SevenGo pH计主机,腕带，电极夹，袋装缓冲液，电池，操作手册，校验证书等，不含电极
	4330

	
	SG2-ELK
	SevenGo pH计主机,InLab413SG电极（IP67)，电极夹，袋装缓冲液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	7690

	
	SG2-T
	SevenGo pH计主机,LE438电极，袋装缓冲液，腕带，电极夹，电池，操作手册，校验证书等
	4990

	
	SG2-FK
	SevenGo pH计主机,InLab413SG电极（IP67)，户外便携箱，橡胶保护套，腕带，电极夹，袋装缓冲液，取样瓶，电池，操作手册，校验证书等
	8610

	SevenGo快巧型便携式电导率仪
	
	SG3参数与功能：电导率:0.10μS/cm～500mS/cm，分辨率:自动可变，精度:±0.5%，温度:-5.0～105℃，电阻率:0.00～100MΩ·cm，盐度:0～80.00ppt，TDS:0.1mg/L~300g/L。自动/手动温度补偿，自动终点锁定，30组数据储存，IP67防尘防水
	

	
	SG3-B
	SevenGo 电导率仪主机，腕带，电极夹，袋装标准液，MiniDin转接口，电池，操作手册，校验证书等，不含电极（可选配各种实验InLab电导电极进行测量）
	4030

	
	SG3-ELK
	SevenGo 电导率仪主机, InLab738电极（IP67)，电极夹，袋装标准液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	7770

	
	SG3-ELK742
	SevenGo 电导率仪主机,InLab742电极（IP67), 电极夹, 腕带，电池，操作手册，校验证书等（需配84uS/cm电导仪标准液）
	9370

	
	SG3-FK2
	SevenGo 电导率仪主机,InLab738电极（IP67)，户外便携箱，橡胶保护套，腕带，电极夹，袋装标准液，取样瓶，电池，操作手册，校验证书等
	8920

	
	SG3-FK10
	SevenGo 电导率仪主机, InLab738/10m电导率电极10m电极（IP67),户外便携箱，橡胶保护套，腕带，电极夹，袋装标准液，取样瓶，电池，操作手册，校验证书等
	10230

	SevenGo Pro专业型便携式溶氧仪
	
	SG6参数与功能:饱和度:0.0～600%，浓度:0.00～99.00mg/L,ppm, 精度:±0.5%;温度:0.0～60.0℃，气压:500～1100mbar; 自动温度补偿，自动气压补偿，自动终点锁定，符合GLP标准，200组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水
	

	
	SG6-ELK
	SevenGo Pro 溶氧仪主机, InLab605 电极(IP67)，电极夹，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	14120

	
	SG6-FK2
	SevenGo Pro 溶氧仪主机, InLab605 电极(IP67)，电极夹，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	15550

	
	SG6-FK10
	SevenGo Pro 溶氧仪主机, InLab605/10m 电极(IP67)，户外便携箱，橡胶保护套，校正瓶，腕带，电极夹，取样瓶，电池，操作手册，校验证书等
	17020


SevenGo便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计（Ⅱ）
	分类
	型号
	说明
	价格/元

	SevenGo Pro专业型便携式电导率仪
	
	SG7参数与功能:电导率:0.01μS/cm～1000mS/cm，分辨率:自动可变，精度:±0.5%，温度:-5.0～105℃，电阻率:0.00～100MΩ·cm，盐度:0~80.00ppt，TDS:0.01mg/L～600g/L。自动/手动温度补偿，自动终点锁定，符合GLP标准，200组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水
	

	
	SG7-B
	SevenGo Pro 电导率仪主机，腕带，MiniDin转接口，电极夹，袋装标准液，电池，操作手册，校验证书等，不含电极（可选配各种实验InLab电导电极进行测量）
	10040

	
	SG7-ELK
	SevenGo Pro 电导率仪主机，InLab738电极（IP67)，电极夹，袋装标准液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	11880

	
	SG7-ELK742
	SevenGo Pro 电导率仪主机，InLab742电极（IP67)，电极夹，腕带，电池，操作手册，校验证书等（需配84uS/cm电导仪标准液）
	14540

	
	SG7-FK2
	SevenGo Pro 电导率仪主机,InLab738电极（IP67)，户外便携箱，橡胶保护套，腕带，电极夹，袋装标准液，取样瓶，电池，操作手册，校验证书等
	12850

	SevenGo Pro专业型便携式pH/离子计
	
	SG8参数与功能:pH:-2.000～19.999，精度:±0.002pH，mV:-1999.9～1999.9，离子浓度:1.00E-9～9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm; 温度:-30.0～130℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，五点校正，6组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液，符合GLP标准，200组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水
	

	
	SG8-B
	SevenGo Pro pH/离子计主机, 腕带，电极夹, 袋装缓冲液, 电池，操作手册，校验证书等
	9480

	
	SG8-ELK
	SevenGo Pro pH/离子计主机,InLab413SG电极（IP67)，电极夹，袋装缓冲液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	12190

	
	SG8-FK
	SevenGo Pro pH/离子计主机, InLab413SG电极（IP67), 户外便携箱,橡胶保护套, 腕带，电极夹，袋装缓冲液，取样瓶，电池，操作手册，校验证书等
	13270

	SevenGo Pro专业型光学法便携式溶氧仪
	
	SG9参数与功能:饱和度:0.0～500%，浓度:0.00～80.00mg/L,ppm, 精度:±0.5%; 温度:0.0～50.0℃，气压:500～1100mbar; 自动温度补偿，自动气压补偿，自动终点锁定，符合GLP标准，500组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水
	

	
	SG9-B
	SevenGo Pro 光学法溶氧仪主机, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等
	11400

	
	SG9-ELK
	SevenGo Pro 光学法溶氧仪主机, InLab OptiOx-ISM IP67溶解氧传感器,腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等
	18230

	
	SG9-FK2
	SevenGo Pro 光学法溶氧仪主机, 橡胶保护套, InLab OptiOx-ISM IP67溶解氧传感器, OptiOx防护套(不锈钢), 户外便携箱, 腕带, 电池, 取样瓶, 操作手册, 校验证书等
	19950

	
	SG9-FK5
	SevenGo Pro 光学法溶氧仪主机, 橡胶保护套, InLab OptiOx-ISM-5mIP67溶解氧传感器, OptiOx防护套(不锈钢), 户外便携箱, 腕带, 电池, 取样瓶, 操作手册, 校验证书等
	20510


 

	分类
	型号
	说明
	价格/元

	SevenGo Duo快巧型便携式pH/电导率多参数测试仪
	
	SG23参数与功能：pH: 0.00～14.00, 精度: ±0.01pH, mV: -1999～1999, 温度: -5.0～105.0℃, 三点校正, 4组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液电导率:0.00μS/cm～500mS/cm, 分辨率:自动可变, 精度:±0.5%, 温度:-5.0～105.0℃,电阻率:0.00～100MΩ·cm, 盐度:0.00～80.00ppt, TDS:0.00mg/L~300g/L自动/手动温度补偿，自动终点锁定。99组数据储存，IP67防尘防水
	

	
	SG23-B
	SevenGo Duo pH/电导率测试仪主机, 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液，袋装标准液,MiniDin转接口, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等, 不含电极
	6470

	
	SG23-ELK-ISM
	主机, InLab Expert Pro-ISM 电极(IP67), InLab738-ISM电极(IP67), 电极夹, 双电极夹,袋装缓冲液,, 袋装标准液, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等
	12380

	
	SG23-FK-ISM
	主机,InLab Expert Pro-ISM电极(IP67),InLab738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等
	13720

	
	SG23-ELK-CN
	主机,InLab413SG电极(IP67), InLab738电极(IP67), 电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等
	11450

	
	SG23-FK-CN
	主机,InLab413SG电极 (IP67)),InLab738电极(IP67), 户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等
	12800

	SevenGo DuoPro专业型便携式pH/离子浓度/溶解氧 多参数测试仪
	
	中文版便携式多参数测试仪 SG68 参数与功能：pH:-2.000～20.000, 精度:±0.002pH, mV:-2000.0～2000.0, 离子浓度:1.00E-9～9.99E+9mg/L, mmol/L, %, ppm; 温度:-5.0～130.0℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，五点校正，7组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液饱和度:0.0～600%, 浓度:0.00～99.00mg/L, ppm, 精度:±0.5%; 温度:0.0～60.0℃ , 气压:500～1100mbar;自动温度补偿，自动气压补偿，自动终点锁定符合GLP标准，500组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水
	

	
	SG68-B
	SevenGo Duo Pro pH/离子浓度/溶解氧测试仪主机, 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液,腕带，电池，操作手册，校验证书等，不含电极
	13540

	
	SG68-ELK-ISM
	主机, InLab605-ISM电极(IP67), InLab Expert Pro-ISM 电极(IP67), 电极夹, 双电极夹,袋装缓冲液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	21490

	
	SG68-FK-ISM
	主机, InLab605-ISM电极(IP67),InLab Expert Pro-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等
	23000

	
	SG68-ELK-CN
	主机, InLab605电极(IP67), InLab 413SG 电极(IP67), 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	20590

	
	SG68-FK-CN
	主机, InLab605电极(IP67), InLab 413SG 电极(IP67), 电极夹, 双电极夹, 户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装标准液, 腕带, 电池，取样瓶, 操作手册, 校验证书等
	22100

	SevenGo DuoPro专业型便携式pH/离子浓度/电导率 多参数测试仪
	
	中文版便携式多参数测试仪 SG78参数与功能：pH: -2.000～20.000, 精度:±0.002pH, mV:-2000.0～2000.0, 离子浓度:1.00E-9～9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm; 温度:-5.0～130.0℃,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液电导率: 0.00μS/cm～1000mS/cm, 分辨率:自动可变,精度:±0.5%, 温度:-5.0～105.0℃,电阻率:0.00～100MΩ·cm, 盐度:0.00~80.00ppt, TDS:0.00mg/L～600g/L符合GLP标准，500组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水
	

	
	SG78-B
	SevenGo Duo Pro pH/离子浓度/电导率测试仪主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液, 袋装标准液, MiniDin转接口, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等, 不含电极
	12620

	
	SG78-ELK-ISM
	主机, InLab Expert Pro-ISM 电极(IP67),InLab738-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等
	18590

	
	SG78-FK-ISM
	主机,InLab Expert Pro-ISM电极(IP67),InLab738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等
	20100

	
	SG78-ELK-CN
	主机,InLab413SG电极(IP67)，InLab738电极(IP67), 电极夹, 双电极夹, 袋装缓冲液，袋装标准液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	17650

	
	SG78-FK-CN
	主机,InLab413SG电极(IP67), InLab738电极(IP67), 户外便携箱, 橡胶保护套,电极夹,双电极夹, 袋装缓冲液, 袋装标准液, 取样瓶, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等
	19170

	SevenGo DuoPro专业型便携式pH/离子浓度/光学法溶解氧 多参数测试仪
	
	中文版便携式多参数测试仪 SG98 参数与功能：pH:-2.000～20.000, 精度:±0.002pH, mV:-2000.0～2000.0, 离子浓度:1.00E-9～9.99E+9mg/L, mmol/L, %, ppm; 温度:-5.0～130.0℃，自动/手动温度补偿，自动终点锁定，五点校正，7组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液饱和度:0.0～500%, 浓度:0.00～80.00mg/L, ppm, 精度:±0.5%; 温度:0.0～50.0℃ , 气压:500～1100mbar;自动温度补偿，自动气压补偿，自动终点锁定符合GLP标准，500组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水
	

	
	SG98-B
	SevenGo Duo Pro pH/离子浓度/光学法溶解氧测试仪主机, 电极夹, 袋装缓冲液, 腕带，电池，操作手册，校验证书等，不含电极
	18620

	
	SG98-ELK
	主机, InLab Expert Pro-ISM 电极(IP67), InLab OptiOx-ISM溶解氧传感器(IP67),电极夹, 袋装缓冲液，腕带，电池，操作手册，校验证书等
	27380

	
	SG98-FK2
	主机, 橡胶保护套, InLab Expert Pro-ISM电极(IP67), InLab OptiOx-ISM溶解氧传感器(IP67), OptiOx防护套(不锈钢),电极夹,户外便携箱, 袋装缓冲液, 腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等
	29030

	
	SG98-FK5
	主机, 橡胶保护套, InLab Expert Pro-ISM电极(IP67), InLab OptiOx-ISM-5m溶解氧传感器(IP67), OptiOx防护套(不锈钢), 电极夹, 户外便携箱, 袋装缓冲液, 腕带, 电池,取样瓶, 操作手册, 校验证书等
	30120


SevenGo便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计（Ⅳ）
	分类
	型号
	说明
	价格/元

	SevenGo/SevenGo
Duo电极
	InLab413 SG IP67
	pH电极, (0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch接口,含2m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
	3520

	
	InLab413 SG/10m IP67
	pH电极，(0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch接口,含10m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
	4170

	
	InLab Solids Pro IP67
	三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃), BNC/Cinch接口,含1.8m电缆，内置温度探头，适合测量乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
	5470

	
	LE438 SG IP67
	三合一pH电极, (0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch接口,含2m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
	1360

	
	LE438 SG/10m IP67
	三合一pH电极，(0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch接口,含10m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
	1880

	
	InLab738 IP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	4750

	
	InLab738/5m IP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	5370

	
	InLab738/10m IP67
	电导率电极(10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	6000

	
	InLab742 IP67
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量，LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	7020

	
	InLab742/5m IP67
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量，LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	7730

	
	InLab OptiOx-ISM
	InLab OptiOx-ISM IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L,0~50℃), 含1.8m电缆, 仅用于SG9、SG98
	11820

	
	InLab OptiOx-ISM-5m
	InLab OptiOx-ISM-5m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L,0~50℃), 含5m电缆, 仅用于SG9、SG98
	12750

	
	InLab OptiOx-ISM-10m
	InLab OptiOx-ISM-10m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%,0~50mg/L, 0~50℃), 含10m电缆, 仅用于SG9、SG98
	13790

	
	OptiOx测量模块
	OptiOx溶解氧测量模块，内置倒计时时钟，可提示使用寿命
	1510

	
	OptiOx校准管
	OptiOx校准管，用于InLab OptiOx校准和存放
	343

	
	OptiOx防护套
	OptiOx防护套（不锈钢）
	1710

	
	OptiOx BOD适配器
	OptiOx BOD适配器，用于BOD培养瓶
	178

	
	InLab605 IP67
	溶解氧电极，(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),仅用于SG6、SG68
	8220

	
	InLab605/10m IP67
	溶解氧电极，(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),仅用于SG6、SG68
	8840

	
	InLab605 膜组件
	含3个膜，25mL电解液
	2390

	
	InLab605 电解液
	1瓶x25mL
	240

	
	InLab605 O型圈密封组件
	3个
	157

	
	InLab605 校正瓶
	校正瓶
	155

	
	零氧片
	零氧片（24片）
	417

	SevenGo/SevenGo
Duo 配件
	MiniDin转接口
	MiniDin转接口（用于SG3,SG7，SG23，SG78连接InLab710/720/731/741电极）
	911

	
	红外-USB转接口
	红外-USB转接口
	1960

	
	红外-RS232转接口
	红外-RS232转接口
	3570

	
	一转二电极转换器（BNC）
	一转二电极转换器（BNC）
	237

	
	户外便携箱（FK配置）
	户外便携箱（空），适用于SevenGo和SevenGo Duo系列FK配置
	1950

	
	橡胶保护套
	橡胶保护套适用于SevenGo和SevenGo Duo系列
	425

	
	SevenGo电极夹
	SevenGo电极夹
	354

	
	SevenGo双电极夹
	SevenGo双电极夹
	260

	
	LabX directpH软件
	适用于SevenGo Pro,SevenGo Pro Duo Pro,SevenCompact和SevenExcellence系列
	2150


SevenCompact系列台式pH/离子计、电导率仪
	分类
	型号
	说明
	价格/元

	SevenCompact台式pH
	
	SevenCompact系列S210 pH计功能与参数pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; mV: -2000.0～2000.0; 温度: -30.0～130.0℃,自动/手动温度补偿, 自动终点锁定, 最多5点校准, 8组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液,彩色液晶显示屏, 中文菜单, ISM(智能电极管理), 普通/专家两种操作模式, 符合GLP标准, 内置时钟,1000组数据储存, 可通过RS232、USB、搅拌器接口连接打印机、电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备, 可连续测量及输出数据, IP54防尘防水
	

	
	S210-B
	含主机, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等，不含电极
	6920

	
	S210-K
	含主机, Inlab Expert Pro电极, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等

	9410

	
	S210-S
	含主机, Inlab Science电极与电缆, ATC温度探头, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等，适合普通水溶液、低离子浓度样品、蛋白质样品、悬浊液、乳化液、非水溶液等的pH精确测量
	10880

	SevenCompact台式pH/离子计
	
	SevenCompact系列S220多参数测量仪功能与参数pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; mV: -2000.0～2000.0;离子浓度: 1.00E-9～9.99E+9 mg/L,mol/L,ppm,pX, 精度: ±0.5%, 温度: -30.0～130.0℃, 自动/手动温度补偿, 自动终点锁定, 最多5点校准, 8组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液,彩色液晶显示屏, 中文菜单, ISM(智能电极管理), 普通/专家两种操作模式,符合GLP标准, 内置时钟,1000组数据储存, 可通过RS232、USB、搅拌器接口连接打印机、电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备, 可连续测量及输出数据, IP54防尘防水
	

	
	S220-B
	含主机, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等，不含电极
	9630

	
	S220-K
	含主机, Inlab Expert Pro-ISM电极, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等，适合常规样品的pH和离子浓度精确测量（需选配相应离子电极）
	12550

	
	S220-Bio
	含主机, Inlab Routine Pro-ISM电极与电缆, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等, 适合生命科学领域Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量（需选配相应离子电极）
	13430

	
	S220-Micro
	含主机, Ultra-Micro电极, 电极支架, 袋装缓冲液,ATC温度探头， 保护罩等, 适合常规样品，生物样品，Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量（需选配相应离子电极）
	15290

	
	S220-uMix
	含主机, Inlab Expert Pro-ISM 电极电缆套装, 电极支架, uMix磁力搅拌器（含搅拌子），袋装缓冲液, 保护罩等, 适合常规样品的pH和离子浓度精确测量（需选配相应离子电极）
	13520

	
	S220-USP/EP
	含主机, Inlab Pure Pro-ISM电极及ISM电缆, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等, 适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量（需选配相应离子电极
	15290

	
	S220-K-CN
	含主机, Inlab Expert Pro电极, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等，适合常规样品的pH和离子浓度精确测量（需选配相应离子电极）
	12120

	
	S220-Bio-CN
	含主机, Inlab Routine Pro电极电缆套装, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等,适合生命科学领域Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量（需选配相应离子电极）
	12960

	
	S220-USP/EP-CN
	含主机, Inlab Pure Pro电极及电缆, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等,适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量（需选配相应离子电极）
	14780

	
	S220-F
	含主机,perfectION复合氟离子电极, 电极支架, 袋装缓冲液,氟离子校准标准液1000mg/L（500mL），氟离子强度调节剂TISABII（3790mL），氟离子参比液（5X60mL），uMix磁力搅拌器（含搅拌子）保护罩等, 适用于饮用水，牙膏，废水等氟离子浓度等精确测量
	26520

	SevenCompact台式电导率仪
	
	SevenCompact系列S230电导率仪功能与参数电导率: 0.000uS/cm～1000mS/cm, 分辨率: 0.001uS/cm～1mS/cm自动可变,温度: -30.0～130.0℃,TDS: 0.00mg/L～1000g/L, 盐度: 0.00～80.00psu, 电阻率: 0.00～100.0MΩ·cm, 电导灰分: 0.000~2022%彩色液晶显示屏, 中文菜单, ISM(智能电极管理), 普通/专家两种操作模式,符合GLP标准, 内置时钟,1000组数据储存, 通过RS232、USB、搅拌器接口可连接打印机、电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备, 可连续测量及输出数据, IP54防尘防水
	

	
	S230-B
	含S230电导率仪主机, 电极支架, 袋装标准液, 保护罩等，不含电极
	12740

	
	S230-K
	含主机, Inlab 731-ISM电极, 电极支架, 袋装标准液, 保护罩等，适合常规样品的电导率精确测量
	16180

	
	S230-USP/EP
	含主机, Inlab 741-ISM电极, 电极支架, 保护罩等, 适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量（需配84uS/cm电导标准液）
	18010

	
	S230-K-CN
	含主机, Inlab 731电极, 电极支架, 袋装标准液, 保护罩等，适合常规样品的电导率精确测量
	15820

	
	S230-USP/EP-CN
	含主机, Inlab 741电极, 电极支架, 保护罩等, 适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量（需配84uS/cm电导标准液）
	17630

	电极与附件
	uPlace电极支架
	电极支架套件
	1650

	
	SevenCompact仪表保护罩
	塑料保护罩
	480

	
	InLab Expert Pro-ISM电极
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃), BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)，含1.2m电缆
	3610

	
	InLab Routine Pro-ISM电极电缆套装
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC30kΩ)，多针接头，含ISM电缆（ME51344291),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
	4580

	
	Inlab Routine Pro-ISM电极
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃)，有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
	3450

	
	Inlab Pure Pro-ISM电极
	三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配ISM电缆ME51344291或51344292)，内置温度探头，适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量
	5130

	
	ISM电极专用2m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的2m电缆
	1370

	
	多针接头转换BNC/Cinch接口的2m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的5m电缆
	2000

	
	InLab Smart Pro-ISMpH电极
	数字式ISM智能化pH电极(0-14pH,0-100℃),具有电极诊断功能，玻璃材质，K8SD接口(需另配电缆ME30027776), 内置温度探头，仅用于SevenCompact和SevenExcellence系列
	7630

	
	InLab Smart Pro-ISM电极专用电缆
	K8SD转换Mini-LTW接口的1.2m电缆，仅用于InLab Smart Pro-ISM电极
	1400

	
	InLab 731-ISM电极
	电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃)，环氧树脂材质，含1m电缆，适合电导率较高的水溶液的测量
	4580

	
	InLab 741-ISM电极
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质，含1m电缆，适用于纯水及超纯水电导率的测量（超纯水测量需配流通池51302257）
	6940

	
	InLab Trace电导率电极
	数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质，PT1000温度探头，含1.8m电缆，用于S230测量纯水及超纯水电导率（超纯水测量需配流通池ME30014098）
	11990

	
	InLab Trace专用流通池
	聚丙烯流通池，与InLab Trace电极连用，测量超纯水电导率
	10350

	
	InLab Trace套装(包括电极和流通池)
	数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质，PT1000温度探头，含1.8m电缆，聚丙烯流通池，用于S230测量纯水及超纯水电导率
	21790

	
	InLab 605-ISM IP67
	光学法溶解氧传感器（0~200%,0~50mg/L,0~50℃）,含2m电缆
	8800

	
	InLab OptioX-ISM
	溶解氧电极（0~200%,0~20mg/L,0~60℃）,含1.8m电缆
	11820

	
	LabX direct pH软件
	适用于SevenCompact, SevenMulti V2.0版, SevenGo Pro和SevenGo Duo Pro
	2150

	
	USB A-B 电缆
	用于SevenCompact系列仪表连接电脑的USB电缆(1.8m）
	245

	
	uMix磁力搅拌器

	含搅拌子，适用于SevenCompact和SevenExcellence系列仪表
	1370

	
	RS-P26打印机
	具有日期和时间，适用于RS232C通讯接口的仪器
	4464

	
	RS232C 9芯电缆
	适用于Seven系列仪表连接打印机
	66


ISM电极
	分类
	型号
	说明
	价格/元

	SevenGo/SevenCompact
ISM电极
	Inlab Expert Pro-ISMIP67
	三合一pH电极 (0-14pH,0-100℃)，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ）,含2m电缆，仅用于SevenGo Duo系列
	4100

	
	Inlab Expert Pro-ISM-5m IP67
	三合一pH电极 (0-14pH,0-100℃)，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ）,含5m电缆，仅用于SevenGo Duo系列
	4460

	
	Inlab Expert Pro-ISM-10m IP67
	三合一pH电极 (0-14pH,0-100℃)，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ）,含10m电缆，仅用于SevenGo Duo系列
	4750

	
	InLab 738-ISM IP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口,含2m电缆，仅用于SG23和SG78
	5330

	
	InLab 738-ISM-5mIP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口,含5m电缆，仅用于SG23和SG78
	5930

	
	InLab 738-ISM-10mIP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口,含10m电缆，仅用于SG23和SG78
	6600

	
	InLab 742-ISM IP67
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃), 不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量,LTW7接口,含2m电缆,仅用于SG23和SG78
	7380

	
	InLab 742-ISM-5mIP67
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃),不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量, LTW7接口,含5m电缆,仅用于SG23和SG78
	7950

	
	Inlab 605-ISM IP67
	溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),含2m电缆，仅用于SG68
	8800

	
	Inlab 605-ISM-5mIP67
	溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),含5m电缆，仅用于SG68
	9180

	
	Inlab 605-ISM-10mIP67
	溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),含10m电缆，仅用于SG68
	9420

	
	InLab OptiOx-ISM
	InLab OptiOx-ISM IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L, 0~50℃),含1.8m电缆, 仅用于SG9、SG98
	11820

	
	InLab OptiOx-ISM-5m
	InLab OptiOx-ISM-5m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L, 0~50℃), 含5m电缆, 仅用于SG9、SG98
	12750

	
	InLab OptiOx-ISM-10m
	InLab OptiOx-ISM-10m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L,0~50℃), 含10m电缆, 仅用于SG9、SG98
	13790

	
	InLab Expert Pro-ISM
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃), BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)，含1.2m电缆
	3610

	
	InLab Routine Pro-ISM电极电缆套装
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头，含ISM电缆（ME51344291),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
	4580

	
	Inlab Routine Pro-ISM
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃)，有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC30kΩ)，多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
	3450

	
	Inlab Solids Pro-ISM
	三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292)，内置温度探头,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体样品测量
	5470

	
	Inlab Power Pro-ISM
	三合一预加压pH电极(0-12pH,0-130℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292)，内置温度探头，适合测量高温样品以及各种粘稠、悬浮、油性样品，如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等
	7390

	
	Inlab Science Pro-ISM
	三合一低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292)，内置温度探头，适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液，如：自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料
	6040

	
	Inlab Pure Pro-ISM
	三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292)，内置温度探头，适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量
	5130

	
	Inlab Micro Pro-ISM
	微量样品电极(0-14pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292)，内置温度探头，5mm直径超细电极，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
	5810

	
	InLab 731-ISM
	电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃)，环氧树脂材质，含1m电缆，适合电导率较高的水溶液的测量
	4580

	
	InLab 731-ISM-2m
	电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃)，环氧树脂材质，含2m电缆，适合电导率较高的水溶液的测量
	4940

	
	InLab 741-ISM
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质，含1m电缆，适用于纯水及超纯水电导率的测量
	6940

	SevenCompact
专用ISM电极
	InLab Smart Pro-ISMpH电极
	数字式ISM智能化pH电极(0-14pH,0-100℃),具有电极诊断功能，玻璃材质，K8SD接口(需另配电缆ME30027776),内置温度探头，仅用于S220
	7630

	
	InLab Trace电导率电极
	数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质，PT1000温度探头，含1.8m电缆，用于S230测量纯水及超纯水电导率（超纯水测量需配流通池ME30014098）
	11990

	
	InLab Trace专用流通池
	聚丙烯流通池，与InLab Trace电极连用，测量超纯水电导率
	10350

	
	InLab Trace套装(包括电极和流通池)
	数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质，PT1000温度探头，含1.8m电缆，聚丙烯流通池，用于S230测量纯水及超纯水电导率
	21790

	ISM电极专用电缆
	ISM电极专用2m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的2m电缆
	1370

	
	ISM电极专用5m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的5m电缆
	2000

	
	InLab Smart Pro-ISM电极专用电缆
	K8SD转换Mini-LTW接口的1.2m电缆，仅用于InLab Smart Pro-ISM电极
	1400


注：ISM电极芯片可存储电极多项参数，SevenGo Duo/SevenCompact系列仪表可自动识别ISM电极并使用电极芯片中最新的校准数据
pH/氧化还原/电导/溶氧电极（Ⅰ）
	分类
	型号
	说明
	价格/元

	pH电极
	LE407
	塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
	248

	
	LE 407/IP65
	塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及2m电缆
	316

	
	LE408
	塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃,电解液可填充), BNC接口及1m电缆
	300

	
	LE409
	玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
	478

	
	LE420
	低离子浓度样品PH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
	814

	
	LE438
	三合一PH电极(0-14pH,0-80℃), BNC/Cinch接口（NTC30kΩ）及1m电缆
	678

	
	LE427
	针刺型复合PH电极（1-11pH，0-50pH），BNC接口，含1.2m电缆适用于乳酪，肉类，鱼，土壤等
	2190

	
	LE427-S7
	针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃),用途同LE427电极，S7接头，可选配不同的电缆延长电极或连接WTW等其它品牌仪表
	1860

	
	InLab Basics BNC
	复合pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱，BNC接口含1.2m电缆
	2220

	
	InLab Routine
	复合样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱，S7接头(需另配电缆ME52300004),新增25ml小瓶装电解液!
	2240

	
	InLab Routine Pro
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头(需另配电缆ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品、生物样品等
	3040

	
	InLab Routine Pro电极电缆套装
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头，含电缆(ME52300009)，适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品、生物样品等
	4090

	
	InLab Reach Pro
	超长三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头(需另配电缆ME52300009)，400mm加长电极，用于较深容器
	4880

	
	InLab Expert Pro
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC30kΩ)，含1.2m电缆,有Argenthal系统
	3170

	
	InLab Expert Pro 2m
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC30kΩ)，含2m电缆,有Argenthal系统
	3720

	
	InLab Expert NTC30
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC30kΩ)，有Argenthal系统，多针接头(需另配电缆ME52300009)，内置温度探头
	3010

	
	InLab Expert Pt1000
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(Pt1000)，有Argenthal系统(需另配电缆ME52300011)
	2820

	
	InLab Science
	低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃), S7接头，有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004)，适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液，如：自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等
	2980

	
	InLab Science Pro
	三合一低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃) 多针接头，(需另配电缆ME52300009)，用途同InLab Science电极，内置温度探头
	5930

	
	InLab Semi-Micro-L
	超长半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)
	3310

	
	InLab Semi-Micro
	半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)
	3270

	
	InLab Micro
	微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，3mm直径超细电极，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
	4200

	
	InLab Micro Pro
	微量样品电极(0-14pH,0-100℃),多针接头(需另配电缆ME52300009)，内置温度探头，5mm直径，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
	5850

	
	InLab Ultra-Micro
	超微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，3mm直径超细电极，可测量低至15uL的极小体积样品，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
	4640

	
	InLab Flex-Micro
	可弯曲型微量样品电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口，含1m电缆，6mm直径，环氧树脂电极杆可弯曲，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
	5820

	
	InLab Nano
	针形微量样品电极（0-14pH,0-80℃），BNG接口，含1m电缆，1.7mm直径，测量端外带针形不锈钢保护，可测量低至5ul的极小体积样品，最小浸入深度3mm，适用于离心管，PCR管内的微量样品测量
	6340

	
	InLab Surface
	平面样品电极(1-11pH,0-50℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH
	3850

	
	InLab Solids
	固体/半固体样品电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，适用于乳酪、肉类、固体培养基等样品测量
	4170

	
	InLab Solids Pro
	三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009)，内置温度探头，适用于乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品测量
	5340

	
	InLab Cool
	低温pH电极(1-11pH,-30-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量
	3850

	
	InLab Hydrofluoric
	含氢氟酸样品电极(1-11pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，适合测量含氟化氢HF介质的溶液
	4360


pH/氧化还原/电导/溶氧电极（Ⅱ）
	分类
	型号
	说明
	价格/元

	pH电极
	InLab Pure
	纯水电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，适合锅炉水、饮用水等纯水的pH测量
	3270

	
	InLab Pure Pro
	三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009)，内置温度探头，适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量
	4630

	
	InLab Power
	粘稠样品pH电极(0-12pH,0-130℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)，适合测量高温样品以及各种粘稠、悬浮、油性样品，如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等
	4680

	
	InLab Power Pro
	三合一粘稠样品pH电极(0-12pH,0-130℃),多针接头(需另配电缆ME52300009), 内置温度探头, 适合测量高温样品以及各种粘稠、悬浮、油性样品, 如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等
	5980

	
	InLab Viscous
	高粘稠样品pH电极(0-14pH,0-100℃), S7接头, 有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004)，适合测量粘稠样品，如：各种膏霜类化妆品、洗发水、沐浴露、染发剂、奶酪、果酱、油漆涂料等
	5400

	
	InLab Viscous Pro
	高粘稠样品pH电极(0-14pH,0-100℃), 多针接头, 有Argenthal系统(需另配电缆ME52300009)，内置温度探头，适合测量粘稠样品，如：各种膏霜类化妆品、洗发水、沐浴露、染发剂、奶酪、果酱、油漆涂料等
	6700

	
	InLab 490
	离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ)，Mini-DIN接口及1.2m电缆
	7700

	防水pH/ISFET电极
	InLab 413/IP67
	三合一电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)，含1.2m电缆,有防水接头,有Argenthal系统(仅用于MP120,MP125,MI129)
	3780

	
	InLab413 SG IP67
	pH电极,(0-14pH,0-100℃)，BNC/Cinch接口,含2m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
	3520

	
	InLab413 SG/10mIP67
	pH电极(0-14pH,0-100℃)，BNC/Cinch接口,含10m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
	4170

	
	InLab Solids ProIP67
	三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃), BNC/Cinch接口, 含1.8m电缆，有防水接头，内置温度探头，适合测量乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
	5470

	
	LE438 SG IP67
	三合一pH电极, (0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch接口,含2m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
	1360

	
	LE438 SG/10mIP67
	三合一pH电极(0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch接口,含10m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
	1880

	
	
	
	

	氧化还原电极
	InLab Redox
	白金氧化还原电极(0-100℃),S7接头(需另配电缆ME5230004)
	3070

	
	LE501
	氧化还原ORP电极,玻璃电极,可填充
	1600

	
	LE510
	氧化还原ORP电极,塑壳凝胶电极,不可填充
	1220

	电导率电极
	LE701
	四环电导电极（70us/cm-199.9ms/cm,0-60℃）
	1110

	
	LE703
	电导电极（10us/cm-200ms/cm,0-80℃）
	1510

	
	LE740
	低电导电极（0.01-500ms/cm,0-60℃）
	2280

	
	InLab 710
	电导电极(10uS/cm-500mS/cm,0-100℃)，玻璃材质, 适合电导率较高的有机溶液及水溶液的测量
	3780

	
	InLab 720
	电导电极(0.1-500uS/cm,0-100℃)，玻璃材质,适合纯水及低电导率有机溶液的测量
	3780

	
	InLab 725
	电导电极(0.1-500uS/cm,0-100℃)，玻璃材质,适合生物乙醇电导率的测量
	6130

	
	InLab 731
	电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃)，环氧树脂材质,适合电导率较高的水溶液的测量
	4130

	
	InLab 741
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量
	6500

	
	InLab 751-4mm
	微量样品电导率电极(10uS/cm-100mS/cm,0-100℃), 玻璃材质，内置温度探头，4mm直径，可测量低至150uL的小体积样品，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
	6870

	
	InLab 752-6mm
	半微量样品电导率电极(10uS/cm-112mS/cm,0-100℃), 玻璃材质，内置温度探头，6mm直径，最低浸入深度15mm，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
	6310

	
	InLab738 IP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	4750

	
	InLab738/5m IP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	5370

	
	InLab738/10m IP67
	电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	6000

	
	InLab742 IP67
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质, 适用于纯水及超纯水电导率的测量，LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	7020

	
	InLab742/5m IP67
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质, 适用于纯水及超纯水电导率的测量，LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
	7730

	溶氧电极
	LE611
	原电池型溶解氧电极，1.1m电缆，仅用于FG4
	3250

	
	LE612
	原电池型溶解氧电极，5m电缆，仅用于FG4
	3450

	
	LE621
	原电池型溶解氧电极，1.1m电缆，内置温度探头，仅用于FG4
	3810

	
	LE622
	原电池型溶解氧电极，5m电缆，内置温度探头, 仅用于FG4
	4050

	
	InLab605 IP67
	溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),仅用于SG6、SG68
	8220

	
	InLab605/10m IP67
	溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),仅用于SG6、SG68
	8840


 

	分类
	型号
	说明
	价格/元

	国产离子电极与参比电极
	硫离子电极
	(mol/L~1mol/L）
	2720

	
	钾离子电极
	（mol/L~1mol/L）
	2720

	
	氟离子电极
	（mol/L~1mol/L）
	2410

	
	氯离子电极
	（mol/L~1mol/L）
	2410

	
	钠离子电极
	（mol/L~1mol/L）
	2410

	
	参比电极
	LE302参比电极
	1040

	进口离子电极与参比电极
	参比电极
	InLab®ReferencePro参比电极（0~100℃），S7接头（需另配电缆ME52300016）
	1650

	
	参比电极
	InLab®Reference参比电极（0~60℃），S7接头（需另配电缆ME52300016）
	3070

	
	溴离子电极
	DX280-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	9130

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	5610

	
	氯离子电极
	DX235-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	10800

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	4650

	
	氟离子电极
	DX219-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	8850

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	5610

	
	钙离子电极
	DX240-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	9130

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	5610

	
	钾离子电极
	DX219-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	8510

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	5130

	
	硝酸根离子电极
	DX262-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	8510

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	5130

	
	铵离子电极
	DX218-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	8800

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	5610

	
	氨电极
	（气敏电极）（mol/L~mol/L）（需另配电缆ME52300004），不需另配参比电极
	8800

	
	离子电极膜
	离子电极膜
	4000

	
	电极电解液
	电极电解液
	343

	
	氧化氮离子电极
	（气敏电极）（mol/L~mol/L）（需另配电缆ME52300004），不需另配参比电极
	9190

	
	电极电解液
	电极电解液
	390

	
	二氧化碳离子电极
	（气敏电极）（mol/L~mol/L）（需另配电缆ME52300004），不需另配参比电极
	9190

	
	电极电解液
	电极电解液
	390

	
	钠离子电极
	DX223-（mol/L~1mol/L）（需另配电缆ME52300004）
	4450


离子选择性电极（Ⅱ）
	分类
	型号及说明
	价格/元

	perfectION™复合离子选择性电极
	perfectION™复合银/硫离子电极(10-7mol/L～1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆，配有60mL离子参比液B,可选配银离子标准液ME51344770, 硫离子标准液ME51344781, 银离子强度调节剂ME51344760
	13110

	
	perfectION™复合钙离子电极(5*10-7mol/L～1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液A和电极膜, 可选配钙离子标准液ME51344771, 钙离子强度调节剂ME51344761
	13400

	
	perfectION™复合钙离子电极膜组件
	3900

	
	perfectION™复合氯离子电极(5*10-5mol/L～1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B, 可选配氯离子标准液ME51344772, 离子强度调节剂ME51344760
	11600

	
	perfectION™复合氰离子电极(8*10-6mol/L～10-2mol/L),BNC接头,含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B,可选配氰离子标准液ME51344773
	11920

	
	perfectION™复合铜离子电极(10-8mol/L～10-1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液D, 可选配铜离子标准液ME51344774, 离子强度调节剂ME51344760
	14250

	
	perfectION™复合氟离子电极(10-6mol/L～1mol/L), BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液A, 可选配氟离子标准液ME51344775, 离子强度调节剂ME51344765
	12190

	
	perfectION™复合碘离子电极(5*10-8mol/L～1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液D, 可选配碘离子标准液ME51344776, 离子强度调节剂ME51344760
	11600

	
	perfectION™复合钾离子电极(10-6mol/L～1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液E和电极膜,可选配钾离子标准液ME51344777, 钾离子强度调节剂ME51344762
	14250

	
	perfectION™复合钾离子电极膜组件
	3900

	
	perfectION™复合钠离子电极(10-7mol/L～1mol/L),S7接头,需另配电缆ME52300004, 配有25mL离子参比液(3M KCl溶液),可选配钠离子标准液ME51344778
	6350

	
	perfectION™复合硝酸根离子电极(7*10-6mol/L～1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液F和电极膜,可选配硝酸根离子标准液ME51344779,硝酸根离子强度调节剂ME51344763
	13670

	
	perfectION™复合硝酸根离子电极膜组件
	3900

	
	perfectION™复合铅离子电极(10-6mol/L～10-1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B,可选配铅离子标准液ME51344780
	14250

	perfectION™离子参比液
	perfectION™离子参比液A，5X60mL，适用于perfectION™复合钙，氟离子电极
	1500

	
	perfectION™离子参比液B，5X60mL，适用于perfectION™复合银/硫，氟离子，氰离子，铅离子电极
	1500

	
	perfectION™离子参比液D，5X60mL，适用于perfectION™复合铜，碘离子电极
	1500

	
	perfectION™离子参比液E，5X60mL，适用于perfectION™复合钾离子电极
	1520

	
	perfectION™离子参比液F，5X60mL，适用于perfectION™复合钙硝酸根离子电极
	1500

	离子校准标准液
	银离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1460

	
	钙离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	
	钙离子校准标准液（100mg/L），500mL
	1400

	
	钙离子校准标准液（10mg/L），500mL
	1400

	
	氯离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	
	氯离子校准标准液（100mg/L），500mL
	1400

	
	氯离子校准标准液（10mg/L），500mL
	1400

	
	氰离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1460

	
	铜离子校准标准液（100mg/L），500mL
	1460

	
	氟离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	
	氟离子校准标准液（100mg/L），500mL
	1400

	
	氟离子校准标准液（10mg/L），500mL
	1400

	
	碘离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	
	钾离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	
	钠离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	
	钠离子校准标准液（100mg/L），500mL
	1400

	
	钠离子校准标准液（10mg/L），500mL
	1400

	
	铵根离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1520

	
	铵根离子校准标准液（100mg/L），500mL
	1400

	
	硝酸根离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	
	铅离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1460

	
	硫离子校准标准液（1000mg/L），500mL
	1150

	perfectION™离子强度调节剂
	perfectION™固态膜电极电子强度调节剂，475mL适用于perfectION™复合银/硫离子，氯离子，铜离子，碘离子电极
	1240

	
	perfectION™钙离子强度调节剂，475mL适用于perfectION™复合钙离子电极
	1520

	
	perfectION™钾离子强度调节剂，475mL适用于perfectION™复合钾离子电极
	1570

	
	perfectION™硝酸根离子强度调节剂，475mL适用于perfectION™复合硝酸根离子电极
	1260

	
	perfectION™氟离子TISABII（总强度子强度调节剂）含CDTA，3790mL适用于perfectION™复合氟离子电极
	2020

	
	perfectION™氟离子TISABIII（高浓度总强度子强度调节剂）含CDTA，475mL适用于perfectION™复合氟离子电极
	2200


 

	分类
	型号
	说明
	价格/元

	SevenExcellence多功能测试仪
	
	全新SevenExcellence多参数测试仪 功能与参数模块组合设计, 可同时三通道测量显示, 超大彩色触摸屏, 中文菜单；ISM(智能电极管理), 无线电时钟, 可一键启动方法或样品系列, 校准提醒, 密码保护, 限值监测, 四级用户管理, 20000个数据点, 可连续测量及输出数据, 符合GLP管理规范, 符合药典USP/EP测量标准；USB、以太网和RS232接口, 可连接打印机、电脑、U盘、条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器、Rondolino自动进样器等多种外围设备, 连接自动进样器可自动pH校准
	

	
	S400-B
	含SevenExcellence主机、pH/mV 模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等，不含电极
	17560

	
	S400-K
	含SevenExcellence主机、pH/mV 模块、两个保护功能模块、模块保护罩、InLab Expert Pro-ISM电极、电极支架、袋装缓冲液等
	20140

	
	S400-Micro
	含主机、pH/mV 模块、两个保护功能模块、模块保护罩、InLab Ultra-Micro电极与电缆、ATC温度探头，电极支架、袋装缓冲液等
	22780

	
	S400-uMix
	含主机、pH/mV 模块、两个保护功能模块、模块保护罩、InLab Expert Pro-ISM电极、电极支架、uMix磁力搅拌器（含搅拌子），袋装缓冲液等
	21100

	
	S700-B
	含SevenExcellence主机、电导率模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装电导标准液等，不含电极
	19180

	
	S700-K
	含SevenExcellence主机、电导率模块、两个保护功能模块、模块保护罩、InLab 731-ISM电极、电极支架、袋装电导标准液等
	22760

	
	S500-B
	含SevenExcellence主机、pH/离子浓度模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等，不含电极
	20240

	
	S500-F
	含主机、pH/离子模块、两个保护功能模块、模块保护罩、perfectION氟离子电极、电极支架、uMix磁力搅拌器（含搅拌子），袋装缓冲液等，氟离子校准标准液1000mg/L（500mL）氟离子强度调节剂TISABII（3790mL），氯离子参比液（5x60ml）等
	36530

	
	S470-B
	含SevenExcellence主机、pH/mV 模块、电导率模块、保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液、袋装标准液等，不含电极
	26140

	
	S470-K
	含主机、pH/mV 模块、电导率模块，保护功能模块、模块保护罩、InLab Expert Pro-ISM和InLab 741-ISM电极、电极支架、袋装缓冲液等
	32860

	
	S470-USP/EP
	含SevenExcellence主机、pH/mV 模块、电导率模块、保护功能模块、模块保护罩、InLab Pure Pro-ISM电极及电缆、InLab 741-ISM电极、电极支架、袋装缓冲液等
	37460

	
	S900-B
	含主机，溶解氧/BOD模块，两个保护功能模块，模块保护罩，电极支架，零氧片等，不含电极
	19820

	
	S600-K
	含主机，溶解氧/BOD模块，两个保护功能模块，模块保护罩，，InLab605-ISM电极，电极支架，零氧片等
	26460

	
	S900-K
	含主机，溶解氧/BOD模块，两个保护功能模块，模块保护罩，，InLab optiox传感器 ，电极支架，零氧片等
	29800

	
	S900-BOD
	含主机，溶解氧/BOD模块，两个保护功能模块，模块保护罩，，InLab optiox传感器 ，电极支架，BOD适配器，零氧片等
	29970

	
	S475-B
	含主机，pH/mV模块，电导率模块，pH/离子浓度模块，模块保护罩，电极支架，袋装缓冲液和标准液等，不含电极
	27750

	
	S475-uMix
	含主机，pH/mV模块，电导率模块，pH/离子浓度模块，模块保护罩，InLabExpert Pro-ISM电极，InLab731-ISM电极，电极支架，uMix磁力搅拌器（含搅拌子）袋装缓冲液和标准液等
	34630

	
	S479-B
	含主机，pH/mV模块，电导率模块，溶解氧/BOD模块，模块保护罩，电极支架，袋装缓冲液和标准液，零氧片等，不含电极
	27240

	
	S479-uMix
	含主机，pH/mV模块，电导率模块，溶解氧/BOD模块，模块保护罩，InLabExpert Pro-ISM电极，InLab731-ISM电极，InLabOptiox传感器，电极支架，uMix磁力搅拌器（含搅拌子）袋装缓冲液和标准液，零氧片等
	45080

	
	S975-B
	含主机、pH/离子模块、电导率模块、溶解氧/BOD模块，模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液和标准液，零氧片等，不含电极
	29900

	
	S975-uMix
	含主机、pH/离子模块、电导率模块、溶解氧/BOD模块，模块保护罩、InLabExpert Pro-ISM电极，InLab731-ISM电极，InLabOptiox传感器，电极支架、uMix磁力搅拌器（含搅拌子）袋装缓冲液和标准液，零氧片等，
	47740

	
	溶解氧/BOD模块
	光学法：饱和度:0.0~500%,浓度：0.00~80.00mg/L.ppm，精度：±0.1mg/L（0~8mg/L），±0.2mg/L（8~20mg/L）±10%（20~80mg/L）；温度：0.0~50.0℃，大气压：500~1100mbar
极增法：饱和度:0.0~600%,浓度：0.00~99.00mg/L.ppm，精度：±0.5%；温度：0.0~60.0℃，大气压：500~1100mbar
	10500

	
	pH/mV模块
	pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH;mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ;ISFET pH:0.000～14.000, 精度:±0.05pH;温度:-30.0～130.0℃, 精度:±0.1℃。
	8250

	
	电导率模块
	电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm, 精度:±0.5%, 分辨率自动可变, 温度:-30.0～130.0℃,精度:0.1℃; 符合USP/EP超纯水测量标准TDS: 0.001mg/L～1000g/L,盐度: 0.01～80.0psu, 电阻率: 0.01～100.0MΩ·cm, 电导灰分: 0.000~2022%
	9900

	
	pH/离子浓度模块
	pH值:-2.000～20.000, 精度:±0.002pH; mV: -2000.0~2000.0, 精度:±0.1mV;
	11030

	
	保护功能模块
	保护功能模块
	964

	电极与附件
	uPlace电极支架
	电极支架套件
	1650

	
	模块保护罩
	半透明保护罩
	525

	
	显示屏保护膜
	显示屏保护膜（2片）
	300

	
	InLab Expert Pro-ISM电极
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃), BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)，含1.2m电缆
	3610

	
	InLab Routine Pro-ISM电极电缆套装
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头，含ISM电缆（ME51344291),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
	4580

	
	Inlab Routine Pro-ISM电极
	三合一pH电极(0-14pH,0-100℃)，有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
	3450

	
	Inlab Pure Pro-ISM电极
	三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配ISM电缆ME51344291或51344292)，内置温度探头，适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量
	5130

	
	ISM电极专用2m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的2m电缆
	1370

	
	ISM电极专用5m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的5m电缆
	2000

	
	InLab Smart Pro-ISMpH电极
	数字式ISM智能化pH电极(0-14pH,0-100℃),具有电极诊断功能，玻璃材质，K8SD接口(需另配电缆ME30027776), 内置温度探头，用于S220和SevenExcellence系列
	7630

	
	InLab Smart Pro-ISM电极专用电缆
	K8SD转换Mini-LTW接口的1.2m电缆，仅用于InLab Smart Pro-ISM电极
	1400

	
	InLab 731-ISM电极
	电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃)，环氧树脂材质，含1m电缆，适合电导率较高的水溶液的测量
	4580

	
	InLab 741-ISM电极
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质，含1m电缆，适用于纯水及超纯水电导率的测量（超纯水测量需配流通池
	6940

	
	InLab Trace电导率电极
	数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质，PT1000温度探头，含1.8m电缆，用于S230和SevenExcellence系列测量纯水及超纯水电导率（超纯水测量需配流通池ME30014098）
	11990

	
	InLab Trace专用流通池
	聚丙烯流通池，与InLab Trace电极连用，测量超纯水电导率
	10350

	
	InLab Trace流通池专用连接管
	InLab Trace流通池专用连接管（列表价为每米价格，请以所需长度米数为订购数量下单）
	206

	
	InLab Trace套装(包括电极和流通池)
	数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质，PT1000温度探头，含1.8m电缆，聚丙烯流通池，用于S230和SevenExcellence系列测量纯水及超纯水电导率
	21790

	
	LabX direct pH软件
	适用于SevenCompact, SevenExcellence, SevenGo Pro和SevenGo Duo
	2150

	
	USB A-B 电缆
	用于SevenCompact和SevenExcellence系列仪表连接电脑的USB电缆
	245

	
	uMix磁力搅拌器
	适用于SevenCompact和SevenExcellence系列仪表
	1370

	
	自动进样器Rondolino pH
	Rondolino pH 自动进样器(包括螺旋桨搅拌器, 紧凑型搅拌器电缆,USB-TTL转换器, USB电缆, TTL电缆, 样品杯), 适用于SevenExcellence
	75129

	
	指纹识别器
	LogStraight指纹识别器
	4389

	
	USB-P25打印机
	USB-P25打印机(含USB电缆)
	3150


 

	分类
	型号
	说明
	价格/元

	电导电极附件
	MiniDin转接口
	用于SG3，SG7，SG23，SG78连接InLab710/720/731/741
	911

	
	流通池
	与InLab741，InLab742电极连用，测量超纯水电导率
	2220

	
	InLab Ttace专用流通池
	聚丙烯流通池，与InLab Ttace电极连用，测量超纯水电导率
	10350

	pH电极附件
	电极保存瓶
	电极保存瓶
	117

	
	电极安全锁
	全新电极安全锁（5个装）仅用于新型InLab电极
	437

	电极电缆
	InLab电极电缆
	S7接头转换BNC接口的1.2m电缆
	697

	
	InLab电极电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的1.2M电缆（用于温度补偿为NTC 30kΩ）
	1310

	
	InLab电极电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的1.2M电缆（用于温度补偿为Pt1000）
	1310

	
	InLab电极电缆
	S7接头转换2mmPin1.2m电缆（用于参比电极）
	697

	
	ISM电极专用2m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的2M电缆
	1370

	
	ISM电极专用5m电缆
	多针接头转换BNC/Cinch接口的5M电缆
	2000

	
	InLab Smart Pro-ISM电极专用电缆
	K8SD转换Min-LTW接口的1.2m电缆，仅用于InLab Smart Pro-ISM电极
	1400

	
	
	红色S7接头转换BNC接口的1m电缆（可用于连接HANNA仪表）
	819

	温度传感器
	
	ATC温度探头（-30~+100℃）（NTC 30kΩ）
	1080


PH/离子/电导/溶氧标准溶液
	溶液
	3M KCI溶液1瓶x25mL
	82

	
	3M KCI溶液1瓶x250mL
	219

	
	3M KCI溶液6瓶x25mL
	795

	
	3M KCI溶液含AgCL饱和溶液1瓶x25mL
	82

	
	3M KCI溶液含AgCL饱和溶液1瓶x250mL
	219

	
	3M KCI溶液含AgCL饱和溶液6瓶x25mL
	795

	
	FriscoL-yt-B电解液1瓶x25mL
	82

	
	FriscoL-yt-B电解液1瓶x250mL
	219

	
	FriscoL-yt-B电解液6瓶x250mL
	795

	
	胃蛋白酶/盐酸清洗液1瓶x250mL
	283

	
	胃蛋白酶/盐酸清洗液6瓶x250mL
	1400

	
	硫脲清洗液1瓶x250mL
	283

	
	硫脲清洗液6瓶x250mL
	1400

	
	InLab pH/OPR电极储液
	230

	
	电极活化液25mL
	224

	
	pH性能认证包
	1800

	
	2.00pH缓冲液Technical Buffer 1瓶x250mL
	200

	
	2.00pH缓冲液Technical Buffer 6瓶x250mL
	723

	
	4.01pH缓冲液Technical Buffer 1瓶x250mL
	200

	
	4.01pH缓冲液Technical Buffer 6瓶x250mL
	723

	
	7.00pH缓冲液Technical Buffer 1瓶x250mL
	200

	
	7.00pH缓冲液Technical Buffer 6瓶x250mL
	723

	
	9.21pH缓冲液Technical Buffer 1瓶x250mL
	200

	
	9.21pH缓冲液Technical Buffer 6瓶x250mL
	723

	
	10.00pH缓冲液Technical Buffer 1瓶x250mL
	230

	
	10.00pH缓冲液Technical Buffer 6瓶x250mL
	867

	
	11.00pH缓冲液Technical Buffer 1瓶x250mL
	200

	
	11.00pH缓冲液Technical Buffer 6瓶x250mL
	723

	
	多合一溶液套装1，共6瓶x250mL，包括pH4.01/7.00/9.21缓冲液，胃蛋白酶/盐酸清洗液，InLab电极储存液，3M KCI溶液
	1050

	
	多合一溶液套装2，共6瓶x250mL，包括pH4.01/7.00/10.00缓冲液，胃蛋白酶/盐酸清洗液，InLab电极储存液，3M KCI溶液
	1050

	
	4.01pH缓冲液30袋x20mL
	661

	
	7.00pH缓冲液30袋x20mL
	661

	
	9.21pH缓冲液30袋x20mL
	661

	
	10.01pH缓冲液30袋x20mL
	661

	
	4.01/7.00/9.21pH缓冲液各10袋x20mL
	661

	
	4.01/7.00/10.01pH缓冲液各10袋x20mL
	661

	
	4.01/7.00/9.21pH缓冲液各2瓶x250mL
	1050

	
	4.01/7.00/10.00pH缓冲液各2瓶x250mL
	1050

	
	4.006pH缓冲液NIST/DN Buffer 1瓶x250mL
	319

	
	60865pH缓冲液NIST/DN Buffer 1瓶x250mL
	319

	
	9.180pH缓冲液NIST/DN Buffer 1瓶x250mL
	319

	
	10.012pH缓冲液NIST/DN Buffer 1瓶x250mL
	319

	
	氧化还原缓冲液220mV，pH7（=427mV）1瓶x250mL
	283

	
	1.3uS/cm电导检查液，1瓶x250mL
	1800

	
	5uS/cm电导标准液，1瓶x250mL
	1400

	
	10uS/cm电导标准液，1瓶x250mL
	655

	
	84uS/cm电导标准液，1瓶x250mL
	318

	
	500uS/cm电导标准液，1瓶x250mL
	301

	
	1413uS/cm电导标准液，1瓶x250mL
	212

	
	1413uS/cm电导标准液，6瓶x250mL
	838

	
	12.88mS/cm电导标准液，1瓶x250mL
	212

	
	12.88mS/cm电导标准液，6瓶x250mL
	838

	
	1413uS/cm电导标准液，3袋x20mL
	673

	
	12.88mS/cm电导标准液，3袋x20mL
	673

	
	InLab605电解液，25mL
	240

	
	零氧片（24片）
	417


PH产品认证服务
	描述
	价格/元

	Qualify Benchtop Meter EQPac（适用于除SevenMulti和SevenExcellence以外所有产品的认证服务）
	3906

	Qualify SevenMulti PH module Ipac（适用于除SevenMulti和SevenExcellence系列产品的认证服务）
	651

	注：SevenMulti和SevenExcellence系列产品的认证服务=S39911535+S39911531*测量模块数量

	梅特勒-托利多替代赛多利斯方案表

	
	赛多利斯
	梅特勒-托利多
	

	
	型号
	参数
	价格
	型号
	订货号
	参数
	价格
	

	标准型pH计
	PB-10
	PH/mV/温度测量，0~+14.00ph, 三合一
PH电极，多功能电极支架
	2,760
	FE20K
	12112501
	pH：0.00~14.00，精度：±0.01pH，mV：-1999~1999，温度：0~100℃，自动/手动温度
补偿，自动终点锁定，三点
校正，自动识别缓冲液，4
组内置缓冲液。含FiveEasy
pH计主机，LE438电极、电
极支架、缓冲液等
	3,590
	

	
	PB-21
	PH/mV/温度测量,-2.00~+20.00PH，
三合一PH电极，多功能电极支架
	4,764
	FE20K或FE20K
Plus
	12112501或30033757
	FE20K Plus参数在FE20K
基础上增加：RS232接口，
99组数据存储
	3,590或4,450
	

	专业型ph计/电导计/离子计
	PP-15-P11
	PH/mv/温度测量, -2.000~+20.000PH
，PY-P11 pH电极，多功能电极支架
	20,914
	S400K
	30041171
	全新SevenExcellence多参
数测试仪 功能与参数模块
组合设计, 可同时三通道
测量显示, 超大彩色触摸屏,
中文菜单；ISM(智能电极
管理), 无线电时钟, 可一键
启动方法或样品系列, 校准
提醒, 密码保护, 限值监测,
四级用户管理, 20000个数
据点, 可连续测量及输出数据
, 符合GLP管理规范, 符合药典USP/EP测量标准
	20,140
	

	
	PP-20-P11
	PH/mV/电导/温度测量-2.000~+20.000
PH，PY-P11 pH电极，多功能电极支架
	28,077
	S470K
	30101474
	
	32,860
	

	
	PP-50-P11
	PH/mV/电导/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH，PY-P11 pH电极
，多功能电极支架
	35,224
	S475-B
(不含电极)
或S475-uMix（需
另配离子电极）
	30101475或30100729
	
	27,750或34,630
	

	
	PP-25-P11
	PH/mV/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH，PY-P11 pH电极
，多功能电极支架
	28,077
	S500-B
(不含电极)
或S220K
(需另配离
子电极)
	30041174或30029702
	SevenCompact系列S220
多参数测量仪功能与参数pH: -2.000～20.000, mV: -2000.0～2000.0; 离子
浓度: 1.00E-9～
9.99E+9mg/L,mol/L,
ppm,pX, 精度: ±0.5%, 温度:-30.0～130.0℃, 最多5点校准, 8组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液, 彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作模式,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存
	20,240或12,550
	

	PH电极
	PY-ASI
	三合一电极，塑料体，凝胶，常规测量
	431
	LE438
	12997879
	三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆。适合常规样品。
	678
	

	
	PY-P11
	三合一电极，玻璃体，可填充3MKCL电解液，
所有测量，兼容TRIS
	2,739
	Inlab routine
pro +52300
009
	51343055
（电极电缆
套装）
或
51343054
	三合一pH电极,玻璃,0-14pH,0-100℃, 有
Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)
。 适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高
温样品、生物样品等
	4,090
	

	
	PY-ASI2
	二合一电极，玻璃体，可填充3MKCL电解液，
常规测量，无温度补偿
	431
	LE409
	12520001
	玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及
1m电缆
	478
	

	
	PY-PW
	二合一电极，玻璃体，可填充3MKCL电解液，
低离子活度测量，无温度补偿
	431
	LE420
	12100840
	低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃),
BNC接口及1m电缆
	814
	

	
	PY-P10
	三合一电极，塑料体，可填充3MKCL电解液，
带温度补偿
	2,364
	Inlab expert
pro
	51343101
	三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100
℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)，含1.2m电
缆,有Argenthal系统
	3,170
	

	ORP电极
	PY-R01
	二合一电极，玻璃体，可填充3MKCI电解液，
所有测量
	2,432
	ORP电极
Inlab
redox
+5230
0004
或
LE501
	51343200
+52300004
或
12107306
	Inlab redox
白金氧化还原电极
LE501 玻璃电极，可填充
	3,070
或
1,600
	

	电导电极
	PY-C01
	4白金环电池，0.5cm
-1，内置温度传感器，
电导率0.5～200μs/cm
	5,647
	Inlab
741
	51344024
	超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100
℃)，不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导
率的测量
	6,500
	

	
	PY-C02
	4白金环电池,1cm
-1, 内置温度传感器，电导
率0.01～2ms/cm.
	5,647
	Inlab
731
	51344020
	电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃)，
环氧树脂材质,适合电导率较高的水溶液的
测量
	4,130
	

	
	PY-C03
	4白金环电池, 10cm
-1,内置温度传感器，电
导率1～200ms/cm
	5,647
	
	
	
	
	

	离子选择性电极
	PY-I01
	复合F-离子电极
	9,407
	perfec
tION复
合氟电极
	51344715
	10-6mol/L～1mol/L, BNC接头,含1.2m电
缆, 配有60mL离子参比液A, 可选配氟离子
标准液ME51344775, 离子强度调节剂
ME51344765
	12,190
	

	
	PY-I03
	复合NA+离子电极
	6,549
	perfec
tION复
合钠电极
+
52300
004
	51344724
+
52300004
	10-7mol/L～1mol/L,S7接头, 需另配电缆
ME52300004, 配有25mL离子参比液(3M KCl
溶液),可选配钠离子标准液ME51344778
	6,350
	

	
	PY-I04
	复合CL-离子电极
	10,118
	perfec
tION复
合氯电极
	51344706
	5*10-5mol/L～1mol/L，BNC接头,含1.2m电
缆, 配有60mL离子参比液B, 可选配氯离子
标准液ME51344772, 离子强度调节剂
	11,600
	

	温度传感器
	PY-T02
	温度测量，自动温度补偿，用于无内置温度
传感器的电极
	431
	ATC温度探头
	12997876
	（-30～+100℃）， (NTC 30KΩ)
	1,080
	

	打印机
	YDP20-PH
	PH计专用打印机
	9,287
	RS-P26
	11124313
	具有日期和时间，适用于RS232C通讯接口的
仪器

	
	


