ZD-2 雷磁自动电位滴定仪技术参数：

适用于实验室应用电位滴定法进行容量滴定

按设定电位控制滴定终点      可进行预控制电位（pH）调节

采用电磁阀控制滴液          具手动、自动、恒pH（电位）滴定模式

有滴定终点的延迟电路        配置本厂生产的JB-1A型搅拌器

ZD-2 雷磁自动电位滴定仪主要技术指标：
仪器级别：0.5级

1、测量范围：pH:（0.00～14.00）pH        mV:（-1400～1400）mV　

2、分辨率：   pH：0.01pH                         mV：1mV

3、基本误差：pH：±0.03pH±1个字      mV：±0.35％FS

4、稳定性:±0.01pH/3h

5、输入阻抗：不小于3×1011Ω

6、电  源：AC（220±22）V，（50±1）Hz

7、外形尺寸（mm）：300×235×100

8、仪器重量：3kg

售后承诺：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。
售后电话：021-60719280
	产品型号及名称
	技术参数
	软件名称
	价格

	ZDJ-5 型电位滴定仪
	触摸式大液晶屏，RS232 接口，配相应滴定模块可进行电位、电导、永停滴定，带滴定专用软件；标配范围：0.00～14.00pH；精度：±0.01pH
	自动滴定控制软件V1.0
	32500

	ZDJ-5 型电导测量单元
	电导模块：范围 0.000μS/cm ～ 199.9ｍS/cm，精度±1.0％FS
	 
	8000

	ZDJ-5 型永停测量单元
	永停模块：范围(0～199.9)μA、(0～19.99)μA、(0～1.999)μA、(0～0.199)μA；仪器控制滴定灵敏度：±5%FS；极化电流检测误差：±2.5%FS
	 
	6500

	ZDJ-4B 型
自动电位滴定仪
	大屏幕液晶显示;实时显示滴定信息以及滴定曲线;USB 和 RS-232接口;符合 GLP 规范，支持滴定曲线和测量结果的存储、查阅和删除; 支持固件升级；支持恢复出厂设置。带专用滴定软件；范围：0.00～14.00 pH；精度：±0.01 pH
	自动滴定控制软件V1.0
	29800

	ZDJ-4A 型
自动电位滴定仪
	LCD 显示，可进行多种滴定及 pH 测量，RS-232 接口，带滴定专用软件；范围：0.00～14.00 pH；精度：±0.01 pH
	自动滴定控制软件V1.0
	21800

	ZDJ-5 型库仑滴定仪
	专用库仑滴定，范围：0.0～±1999.9mV,精度：电解电流±0.25%(读数)
	自动滴定控制软件V1.0
	14800

	ZD-2 型自动电位滴定仪
	LED 显示，电磁阀控制滴液，范围：0.00～14.00 pH；精度：±0.03pH
	数据采集软件 V1.0
	4980

	ZDY-500 型
自动永停滴定仪
	LCD 显示读数，范围：(0～10)ml；(0～25)ml；
	数据采集软件 V1.0
	3980

	ZDY-502 型水分滴定仪
	大屏幕液晶显示;实时显示滴定信息;USB 和 RS-232 接口;符合GLP 规范,支持存储/查阅和删除; 支持固件升级;支持mg、mg/L、%、ppm 等多种测量结果单位;支持恢复出厂设置;带专用滴定软件;范围:绝对含水量 0.1mg ～ 250mg，10ppm～100%H2O;分辨率:0.1mg；极化电流准确度:±0.2µA
	自动滴定控制软件V1.0
	29800

	ZDY-501 型水份分析仪
	指针式读数，电量法，滴定微量水的经典方法，范围：500µg～10mg，精度：±3%
	数据采集软件 V1.0
	3978

	KLS-412 型
微量水份分析仪
	LCD 显示，无膜，卡尔费休库仑法水分分析，范围：10μg～20mg，误差：±(5%检定点+3)μ g
	管理软件V1.0
	9880

	KLS-411 型
微量水份分析仪
	LCD 显示，有膜，卡尔费休库仑法水分分析，范围：20μg～20mg，精度：±3%读数
	管理软件V1.0
	8850


