MB35 奥豪斯水分测定仪产品描述：
符合GLP规范的打印数据输出。

卓越的测量精度，最高可达0.001g/0.01%。

采用卤素灯作为加热源，升温迅速，加热均匀。

标配RS232通讯接口，方便连接打印机、电脑和其他外围设备。

MB35型水分测定仪测量精度高，最高可达0.001g/0.01%水分含量。 

MB35型水分测定仪采用卤素灯作为加热源，升温迅速，加热均匀。

清晰的液晶显示屏，智能化的软件设计、以及人性化的键盘布局，令操作过程更加简单、直观。

 

MB35 奥豪斯水分测定仪产品参数：
	型号
	MB35型水分测定仪

	量程（g）
	35

	可读性（g）
	0.01%/0.001g

	重复性（%）
	3g样品：±0.18%

	
	10g样品：±0.05%

	计时器
	1～120分钟（60分钟内间隔30秒，60～120分钟间隔1分钟）

	温度范围
	50℃至160℃（间隔5℃）

	升温程序
	标准

	终点控制
	定时、自动

	操作温度范围（℃）
	10--40

	显示屏
	背光LCD显示，128×64点阵

	显示内容
	%水分，时间，温度，重量

	秤盘尺寸（cm）
	直径9

	外形尺寸（宽*高*长）（cm）
	19×15.2×36


售后承诺：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。
售后电话：021-60719280
