上海康仪自动电位滴定仪ZD-2A/滴定仪ZD-2A介绍：

仪器用于各种溶液的滴定分析，还可以单独作pH计使用及人工滴定使用

仪器适用于多种（酸碱、氧化还原、沉淀等）电位滴定，被广泛应用于工业、农业、科研等许多学科和领域

上海康仪自动电位滴定仪ZD-2A/滴定仪ZD-2A主要特点：
　　●　自动判别滴定极性
　　●　手动、自动、恒电位三种滴定方式
　　●　按设定电位控制滴定终点

主要技术参数
1.仪器级别：0.1级
2.测量范围：pH：（0.00～14.00）pH         mV：（-1999～1999）mV
3.电子单元基本误差：pH：±0.01                mV：0.1％（FS）
4.输入阻抗：1×1012Ω
5.稳定性：±0.01
6.温度补偿范围：0～100（℃）
7.终点范围：pH：1～13         mV：-600～600
8.控制精度：pH：±0.03         mV：±3
9.容量控制：0.02mL
售后服务：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。
