上海安亭电子自动电位滴定仪ZD-3A/自动电位滴定仪ZD-3A介绍：

ZD-3A自动电位滴定仪：该仪器是化学实验室的一种理想的容量分析仪器，它适用于环保化工学校冶金制药等各行各业的用于酸碱滴定、氧化还原滴定、非水滴定各类电位滴定的成分分析

该仪器同时又是一台0.01级高精度的PH计，在实验室可作为精密PH计使用

本仪器具有自动滴定等功能，容量滴定值有LED直接数字显示，无论手滴或预设终点自动滴定都非常方便直观。

上海安亭电子自动电位滴定仪ZD-3A/自动电位滴定仪ZD-3A技术参数Technical Parameter
	参数Data
	测量范围Measuring range
	测量精度Measuring precision
	控制精度Control precision
	输入阻抗

	测定系统Measuring system
	mv
	0~±1999
	0.1%F.S
	±0.03PH
±3mv
	>1012Ω

	
	PH
	0~14.00
	±0.01
	
	

	环境温度Ambient temperature
	相对湿度Relative humidity
	电源电压power supply
	消耗功率power
	重量Weight

	5-40℃
	<85%
	AC220V
±10%50Hz
	20w
	6kg


售后服务：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。
