721 可见分光光度计产品介绍：
        721、722、7230G、723PC产品适用于对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生等单位的基础实验室。

721 可见分光光度计产品特点：
自动调0%（T）和100%（T）功能。

浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能。

数字显示波长，提高了仪器的读数准确性。

标准RS-232C通讯接口，可选配专用数据处理软件与电脑联机（722）

	型号
	721 335-1000nm 5nm

	带宽
	5nm

	波长范围 设置波长
	332～1003nm

	波长准确度
	±2nm

	波长重复性
	1 nm

	杂散光
	≤0.5%T（在360nm处）

	测定方式
	T：0～199.9%，
A：-0.3～2.5Abs，
F：0～9999，C：0～9999

	透射比准确度
	±1.0%T

	透射比重复性
	±0.5%T

	基线直线性
	无

	稳定性
	≤±0.5%T/5min

	价格
	2600


 

	可见分光光度计

	型号
	价格（元/台）
	特点与参数

	721
	2600
	数字显示波长：335～1000nm，带宽5nm

	722
	3600
	数字显示波长：335～1000nm，带宽4nm

	7230G
	5800
	手动波长，波长325～1100nm，大屏幕LCD，带宽4nm

	
	6300
	自动波长，波长325～1100nm，大屏幕LCD，带宽4nm

	723PC
	7800
	自动波长，含扫描软件，波长325～1100nm，大屏幕LCD，
带宽2nm

	紫外可见分光光度计

	752
	9800
	自动波长，波长：200～1000nm，大屏幕LCD ，带宽4nm

	754
	14000
	自动波长，波长：190～1000nm，大屏幕LCD ，带宽4nm

	756PC
	19800
	自动波长，含扫描软件，波长190～1100nm，大屏幕LCD，
带宽2nm


