美普达UV-6300B双光束紫外可见分光光度计由上海书培实验设备有限公司专业提供，产品型号齐全，质量卓越，欢迎客户来电咨询选购。
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美普达UV-6300B双光束紫外可见分光光度计产品介绍：
一：可直接连接打印机，打印图谱和实验数据；
二：进口环保型氘灯系统，有效减少您对臭氧的吸入；
三：强大的存储功能，能保存各种类型的数据和图谱；
四：宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿；
五：通过标配的Mapada专业扫描软件，可直接联机操作
六：先进的控制系统，能实时监控氘灯和钨灯的点亮时间；
七：插座式氘灯和钨灯设计，能使您在换灯后免去光学调试的烦恼；
八：GLP自我鉴定功能，可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度，并出具检测报告；
九：仪器采用320*240、5英寸大屏幕液晶显示器，能直接显示标准曲线、波长扫描、动力学扫描等各种图谱，中文操作界面，使您的使用更加简单、便捷；
十：设计独特的光学系统、1200条/mm高性能全息光栅、原装进口的高性能接收器确保仪器有优良的性能指标。长光程设计，实现了更高的分辨率，使得微量测量时精度更高。
 

美普达UV-6300B双光束紫外可见分光光度计技术参数：
	仪器型号：
	UV-6300B

	市场报价：
	52000

	光学系统：
	双光束  高性能全息光栅1200条/mm

	波长范围：
	190-1100nm

	光谱带宽：
	1nm

	波长准确度：
	±0.3nm

	波长重复性：
	≤0.1nm

	光度准确度：
	0.2%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)

	光度重复性：
	≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)

	杂散光：
	≤0.03%T＠220nm , 360nm


	稳定性：
	±0.0003A/h ＠500nm

	基线平直度：
	±0.001A

	噪声：
	±0.0003A

	显示方式：
	320*240大屏幕液晶显示

	工作方式：
	T,A,C ,E

	扫描速度：
	高、中、低三档可选 ，最高3800nm/min

	波长设置方式：
	自动

	显示范围：
	0-200%T , -4.0 - 4A

	检测器：
	进口硅光二级管

	光源：
	进口长寿命钨灯、氘灯

	键盘：
	薄膜数字式按键

	数据输出：
	USB口

	打印输出：
	并口

	电源：
	AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz

	仪器尺寸：
	590*420*260mm

	主机重量：
	26kg


