C-MAG HP 10电热板产品介绍：
· 加热板采用无缝陶瓷台面，
· 抗化学腐蚀能力极好；
· 数字显示，便于精确控温和重复设置，
· 加热温度最高可达500℃，
· 是各大高校和科研单位适用最多的加热板，
德国IKA HP10，HP10 电热板性能特点：
· 固定安全温度：温度超过550℃即停止加热
· 热警显示：加热时指示灯闪烁，
· 警告用户加热盘高温，不可触摸
· 微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，
· 以保证恒速运转和保持设置温度
· 陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，
· 数字显示：便于精确控制或重复设置温度
· 抗化学腐蚀性能极好
· 温度控制器：连接接触式电子温度计ETS-D5,
· 可以精确控制溶液温度（HP7和HP10适用，HP4无外接温度计）
· 控制面板抬高：使溶液溅到面板的几率最小化，便于读取数字和控制转速
 
德国IKA HP10 电热板通用技术参数
热输出功率：1500 W

加热盘尺寸：280 x 280 mm

外形尺寸：300 x 415 x 105 mm

重量：6 kg

	型号：

热输出功率：

加热盘尺寸：

外形尺寸：

重量：
	C-MAG HP 4
250 W

120 x 120 mm

150 x 260 x 105 mm

3 kg
	C-MAG HP 7
1000 W

200 x 200 mm

220 x 330 x 105 mm

5 kg
	C-MAG HP 10
1500 W

280 x 280 mm

300 x 415 x 105 mm

6 kg


售后承诺：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。
