聚四氟乙烯烧杯技术介绍：
聚四氟乙烯烧杯/四氟烧杯/PTFE烧杯/F4烧杯/特氟龙烧杯介绍：
聚四氟乙烯：英文缩写为PTFE，中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等，

基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -，

聚四氟乙烯具有广泛的使用温度范围，可在-180℃～260℃下长期使用，对性能无影响。


聚四氟乙烯烧杯/四氟烧杯/PTFE烧杯/F4烧杯/特氟龙烧杯有如下优势：

不粘附：不粘附任何物质；

无毒害：具有生理惰性，可植入人体内，对人体无害；

耐极限温度：能在+260℃至-180℃的温度下长期工作；

不易破损，极大地提高使用寿命，长期使用比玻璃制品更经济。

耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂；除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化；

具有优异的化学稳定性，对于强酸浓碱与强氧化剂，即使在高温下长期接触也不会发生任何化学作用，是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一；

聚四氟乙烯具有优异的介电性能，他的介电常数及介质损耗角正切值随温度变化而变化，不吸水、电性能不受频率影响，是理想的C级绝缘材料；

