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MH-3000B红外接种灭菌器仪器特点：
接种环境种针消毒灭菌，安全、方便、完全替代酒精灯。加热孔内温度可达800℃以上，灭菌只需5~7秒。体积小，重量轻，操作简便，仪器主体为不锈钢，美观，洁净。可在厌氧环境下使用。在中心区灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染。

MH-3000B红外接种灭菌器技术参数：
仪器型号：MH3000B
中心区最高温度： 825℃±50℃
待机保持温度： 500℃
最大消毒物品：￠35mm
加温区总长：100mm
外型尺寸： 162×98×192mm
功率：195W
重量：1.4kg
仪器保修：一年之内出现本身质量问题，免费维修。
