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不锈钢电热板的操作步骤
1. 电热板工作面擦拭干净，上面不要有水滴，污物。 

2. 放置装样试瓶或其他器皿。 

3. 接通电源，合上电源开关，指示灯亮，电热板处于工作状态。 

4. 调节调温旋钮升至所需要的温度，电热板处于工作状态时应有专人管。 

5. 工作完毕，关了电源开关。切断电源。 

6. 待工作面冷却后将其清理干净
