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产品名称：SB-D系列超声波清洗器
产品型号：SB-100D
市场报价：2780元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
SB-D系列超声波清洗器 
产品介绍：
      SB-D超声波清洗器采用优质不锈钢，可1-99999分钟总工作时间设定，
配有专用不锈钢网篮、降音盖。
SB-D超声波清洗器的操作程序采用单片机软件，工作时间倒计时显示，工作参数断电记忆功能。
 
通用技术参数：
	型号
	内槽
	容量
	频率
	功率
	时间可调
	网架
	降音盖
	排水
	价格

	
	长·宽·高
	L
	KHz
	W
	Min
	 
	 
	 
	（元）

	SB-50
	145·80·65
	0.8
	40
	50
	5/30
	有
	有
	/
	790

	SB-50
	145·80·100
	1.2
	40
	50
	5/30
	有
	有
	/
	850

	SB-80
	155·140·100
	2
	40
	80
	1-60
	有
	有
	/
	1850

	SB-100D
	300·150·100
	4.5
	40
	100
	1-600
	有
	有
	/
	2780

	SB-120D
	240·140·100
	3
	40
	120
	1-600
	有
	有
	/
	3300

	SB-120D
	240·140·150
	5
	40
	120
	1-600
	有
	有
	/
	3560

	SB-3200D
	300·155·150
	6
	40
	180
	1-600
	有
	有
	有
	4080

	SB-5200D
	300·240·150
	10
	40
	200
	1-600
	有
	有
	有
	4760

	SB-5200D
	300·240·150
	10
	40
	250
	1-600
	有
	有
	有
	4980

	SB-5200D
	300·240·150
	10
	40
	300
	1-600
	有
	有
	有
	5130

	SB-4200D
	300·240·200
	14.4
	40
	400
	1-600
	有
	有
	有
	7030

	SB25-12D
	500·300·150
	22.5
	40
	500
	1-600
	有
	有
	有
	9130

	SB25-12D
	500·300·150
	22.5
	40
	600
	1-600
	有
	有
	有
	10000

	SB-800D
	500·300·200
	30
	40
	800
	1-600
	有
	有
	有
	12500
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产品名称：SB-DT系列超声波清洗器(带加热)
产品型号：SB-100DT
市场报价：3050元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
SB-DT系列超声波清洗器(带加热) 
产品介绍：
SB-DT超声波清洗器(可加热)主要特点：
1、工作时间倒计时显示
2、工作参数断电记忆功能
3、数显设定超声清洗时间
4、实时显示清洗槽内实际温度
5、室温-80℃的温度设定范围
6、1-240分钟总工作时间设定
7、配有专用不锈钢网篮，降音盖
8、仪器的操作程序采用单片机软件
9、仪器的内外壳和降音盖采用优质不锈钢
 

通用技术参数：
	型号
	内槽
	容量
	频率
	功率
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	网架
	降音盒
	排水
	价格

	
	长·宽·高（mm）
	L
	KHz
	W
	W
	℃
	Min
	　
	　
	/
	（元）

	SB-100DT
	300·150·100
	4.5
	40
	100
	150
	室温-80
	1-99
	有
	有
	/
	3050

	SB-120DT
	240·140·100
	3
	40
	120
	150
	室温-80
	1-99
	有
	有
	/
	3630

	SB-120DT
	240·140·150
	5
	40
	120
	150
	室温-80
	1-99
	有
	有
	/
	3860

	SB-3200DT
	300·155·150
	6
	40
	180
	180
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	4290

	SB-5200DT
	300·240·150
	10
	40
	200
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	5030

	SB-5200DT
	300·240·150
	10
	40
	250
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	5650

	SB-15200DT
	300·240·150
	10
	40
	300
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	5960

	SB-4200DT
	300·240·200
	14.4
	40
	400
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	7950

	SB25-12DT
	500·300·150
	22.5
	40
	500
	800
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	9780

	SB25-12DT
	500·300·150
	22.5
	40
	600
	800
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	10960

	SB-1000DT
	600·300·300
	54
	28
	1000
	2800
	室温-80
	1-99
	/
	/
	有
	27750

	SB-1200DT
	600·400·300
	70
	28
	1200
	3200
	室温-80
	1-99
	有
	/
	有
	29280

	SB-1500DT
	600·500·300
	90
	28
	1500
	4000
	室温-80
	1-99
	/
	/
	有
	37350

	SB-1800DT
	600·600·300
	108
	28
	1800
	4000
	室温-80
	1-99
	/
	/
	有
	48180

	SB-2000DT
	650·600·300
	117
	28
	2000
	5000
	室温-80
	1-99
	/
	/
	有
	54130

	SB-3600DT
	750·600·300
	135
	28
	3600
	6000
	室温-80
	1-99
	/
	/
	有
	85100

	SB-6000DT
	1200·650·350
	273
	28
	6000
	8000
	室温-80
	1-99
	/
	/
	有
	114100

	SB-8000DT
	1800·650·350
	410
	28
	8000
	10000
	室温-80
	1-99
	/
	/
	有
	137400
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产品名称：超声波清洗器(加热 、带塑料保护壳)
产品型号：SB-120DTN
市场报价：3630元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
 

SB-DTN系列超声波清洗器(加热 、带塑料保护壳)
产品介绍：
出口级别超声波清洗器，通过CE认证。

性能特点：
工作时间倒计时显示
工作参数断电记忆功能
数显设定超声清洗时间 
实时显示清洗槽内实际温度
室温-80℃的温度设定范围 
1-99分钟总工作时间设定 
配有专用不锈钢网篮、降音盖
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
 
通用技术参数：
	型号   
	内槽
	容量
	频率
	功率
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	网架
	降音量
	排水
	价格

	
	长·宽·高（mm）
	L
	KHz
	W
	W
	℃
	Min
	　
	　
	　
	（元）

	SB-120DTN
	240·140·100
	3
	40
	120
	150
	室温-80
	1-99
	有
	有
	/
	3630

	SB-120DTN
	240·140·150
	5
	40
	120
	150
	室温-80
	1-99
	有
	有
	/
	3860

	SB-3200DTN
	300·155·150
	6
	40
	180
	180
	室温-80
	1-99
	有
	有
	/
	4290

	SB-5200DTN
	300·240·150
	10
	40
	200
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	5030

	SB-5200DTN
	300·240·150
	10
	40
	250
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	5650

	SB-5200DTN
	300·240·150
	10
	40
	300
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	5960

	SB-4200DTN
	300·240·200
	14.4
	40
	400
	320
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	7950

	SB25-12DTN
	500·300·150
	22.5
	40
	500
	800
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	9780

	SB25-12DTN
	500·300·150
	22.5
	40
	600
	800
	室温-80
	1-99
	有
	有
	有
	10960
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产品名称：超声波清洗器( 加热 功率可调 液晶显示 带塑料保护壳)
产品型号：SB-3200DTDN
市场报价：5075元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
 

SB-DTDN系列超声波清洗器( 加热 功率可调 液晶显示 带塑料保护壳) 
产品介绍：
口级别超声波清洗器，通过CE认证。
 

主要特点：
1、大屏幕液晶显示器
2、显示器上菜单参数选择
3、功率40%-100%可调
4、工作参数断电记忆功能
5、数显设定超声清洗时间
6、工作时间倒计时显示
7、实时显示清洗槽内实际温度
8、室温-80℃的温度设定范围
9、1-600分钟总工作时间设定
10、配有专用不锈钢网篮，降音盖
11、仪器的操作程序采用单片机软件
12、仪器的内外壳和降音盖采用优质不锈钢
 

通用技术参数：
	型号
	内槽
	容量
	频率
	功率
	功率可调
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	降
音
盖
 

网架
	排水
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（元）

	
	长·宽·高(mm)
	L
	KHZ
	W
	%
	W
	℃
	Min
	
	
	 

	SB-3200DTDN
	300·155·150
	6
	40
	180
	40-100
	180
	室溫-80
	1-240
	有
	/
	5075

	SB-5200DTDN
	300·240·150
	10
	40
	200
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	5710

	SB-5200DTDN
	300·240·150
	10
	40
	250
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	6420

	SB-5200DTDN
	300·240·150
	10
	40
	300
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	6750

	SB-4200DTDN
	300·240·200
	14.4
	40
	400
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	8530

	SB25-12DTDN
	500·300·150
	22.5
	40
	500
	40-100
	800
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	10250

	SB25-12DTDN
	500·300·150
	22.5
	40
	600
	40-100
	800
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	11420
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产品名称：超声波清洗器(液晶显示 加热 功率可调)
产品型号：SB-3200DTD
市场报价：5075元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
SB-DTD系列超声波清洗器(液晶显示 加热 功率可调) 
产品介绍：
出口级别超声波清洗器，通过CE认证。

主要特点:
1、大屏幕液晶显示器
2、显示器上菜单参数选择.
3、功率 40%-100%可调
4、数显设定超声清洗时间
5、工作时间倒计时显示
6、实时显示清洗槽内实际温度
7、室温-80℃的温度设定范围
8、1-600分钟总工作时间设定
9、工作参数断电记忆功能
10、配有专用不锈钢网篮，降音盖
11、仪器的操作程序采用单片机软件
12、仪器的内外壳和降音盖采用优质不锈钢
 

通用技术参数：
	型号
	内槽
	容量
	频率
	功率
	功率可调
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	网架 降音盖
	排水
	价格

	
	长·宽·高(mm)
	L
	KHZ
	W
	%
	W
	℃
	Min
	
	
	（元）

	SB-3200DTD
	300·155·150
	6
	40
	180
	40-100
	180
	室溫-80
	1-240
	有
	/
	5075

	SB-5200DTD
	300·240·150
	10
	40
	200
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	5710

	SB-5200DTD
	300·240·150
	10
	40
	250
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	6420

	SB-5200DTD
	300·240·150
	10
	40
	300
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	6750

	SB-4200DTD
	300·240·200
	14.4
	40
	400
	40-100
	320
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	8530

	SB25-12DTD
	500·300·150
	22.5
	40
	500
	40-100
	800
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	10250

	SB25-12DTD
	500·300·150
	22.5
	40
	600
	40-100
	800
	室溫-80
	1-240
	有
	有
	11420
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产品名称：双频超声波清洗器(可加热 功率可调)
产品型号：SB-3200DTS
市场报价：6860元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
SB-DTS系双频超声波清洗器(可加热 功率可调) 
产品介绍：
出口级别超声波清洗器，通过CE认证。

性能特点：
工作时间倒计时显示 
数显设定超声清洗时间
工作参数断电记忆功能
1-99分钟总工作时间设定
实时显示清洗槽内实际温度
室温-80℃的温度设定范围
配有专用不锈钢网篮、降音盖
仪器的操作程序采用单片机软件
二种频率可选择转换：25KHz、40KHz 
仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
 

通用技术参数：
	型号
	内槽
	容量
	频率
	功率
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	降音盖
网架
	排水
	价格

	
	长·宽·高(mm)
	L
	KHZ
	W
	W
	℃
	Min
	
	
	（元）

	SB-3200DTS
	300·155·150
	6
	25/45
	180
	180
	室溫-80
	1-99
	有
	/
	6850

	SB-5200DTS
	300·240·150
	10
	25/45
	200
	320
	室溫-80
	1-99
	有
	有
	7810

	SB-5200DTS
	300·240·150
	10
	25/45
	250
	320
	室溫-80
	1-99
	有
	有
	8020

	SB-5200DTS
	300·240·150
	10
	25/45
	300
	320
	室溫-80
	1-99
	有
	有
	8530

	SB-4200DTS
	300·240·200
	14.4
	25/45
	400
	320
	室溫-80
	1-99
	有
	有
	10580

	SB25-12DTS
	500·300·150
	22.5
	25/45
	500
	800
	室溫-80
	1-99
	有
	有
	14460

	SB25-12DTS
	500·300·150
	22.5
	25/45
	600
	800
	室溫-80
	1-99
	有
	有
	15380
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产品名称：KQ系列通用台式超声波清洗器
产品型号：KQ-50B
市场报价：1580元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
KQ系列通用台式超声波清洗器 
产品介绍：
KQ系列台式超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
 附设溶液加热装置，温控范围0—80oC
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
 

清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用优质工程塑料之外，其余全部采用优质不锈钢板 
附设超声定时装置，1—20分钟内任意设定
 

通用技术参数：
	·  型号
	仪器尺寸
	清洗槽内尺寸
	容量
	超声频率
	超声功率
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	网架
	降音盖
	排水
	价格

	 
	长×宽×高（mm）
	长×宽×高（mm）
	（L）
	（KHz）
	（W）
	（W）
	（oC）
	（min）
	 
	 
	 
	（元）

	KQ116
	223×114×123
	167×90×52
	0.6
	40
	50
	无
	无
	10
	有
	有
	无
	598

	KQ118
	223×114×123
	167×90×52
	0.6
	40
	70
	无
	无
	10
	有
	有
	无
	958

	KQ218
	223×114×123
	167×90×52
	0.6
	40
	100
	无
	无
	10
	有
	有
	无
	998

	KQ-50
	ф145×210
	ф140×100
	1.5
	40
	50
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	1480

	KQ-50B
	170×160×210
	150×140×100
	2
	40
	50
	无
	无
	1-20
	有
	无
	无
	1580

	KQ-50E
	208×192×210
	150×140×100
	2
	40
	50
	200
	0-80
	1-20
	有
	有
	无
	1680

	KQ2200
	260×160×260
	230×140×100
	3
	40
	100
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	2180

	KQ2200B
	260×160×260
	230×140×100
	3
	40
	100
	800
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	2580

	KQ2200E
	260×160×280
	230×140×100
	3
	40
	100
	800
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	2680

	KQ2200V
	340×250×330
	230×140×130
	4
	40
	100
	600
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	5480

	KQ-100
	320×174×260
	300×150×100
	4
	40
	100
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	2380

	KQ-100B
	320×174×260
	300×150×100
	4
	40
	100
	800
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	2780

	KQ-100E
	320×174×280
	300×150×100
	4
	40
	100
	800
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	2880

	KQ-100V
	410×260×330
	300×150×130
	5.8
	40
	100
	600
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	5680

	KQ3200
	320×174×320
	300×150×150
	6
	40
	150
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	3280

	KQ3200B
	320×174×320
	300×150×150
	6
	40
	150
	800
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	3780

	KQ3200E
	320×264×340
	300×150×150
	6
	40
	150
	800
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	3880

	KQ3200V
	410×260×380
	300×150×180
	8
	40
	150
	600
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	7680

	KQ5200
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	200
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	4180

	KQ5200B
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	200
	800
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	4780

	KQ5200E
	320×264×340
	300×240×150
	10
	40
	200
	800
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	4980

	KQ5200V
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	200
	600
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	9980

	KQ-250
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	250
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	4680

	KQ-250B
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	250
	800
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	5280

	KQ-250E
	320×264×340
	300×240×150
	10
	40
	250
	800
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	5480

	KQ-250V
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	250
	600
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	10980

	KQ-300
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	300
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	4880

	KQ-300B
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	300
	800
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	5480

	KQ-300E
	320×264×340
	300×240×150
	10
	40
	300
	800
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	5680

	KQ-300V
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	300
	600
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	11380

	KQ-500
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	500
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	8580

	KQ-500B
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	500
	1000
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	9380

	KQ-500E
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	40
	500
	1000
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	9680

	KQ-500V
	610×410×380
	500×300×180
	27
	40
	500
	1000
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	19580

	KQ-600
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	600
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	9580

	KQ-600B
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	600
	1000
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	10380

	KQ-600E
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	40
	600
	1000
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	10680

	KQ-600V
	610×410×380
	500×300×180
	27
	40
	600
	1000
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	21580

	KQ-700
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	700
	无
	无
	1-20
	无
	无
	有
	10880

	KQ-700B
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	700
	1000
	0-80
	1-20
	有
	无
	有
	11680

	KQ-700E
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	40
	700
	1000
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	11980

	KQ-700V
	610×410×380
	500×300×180
	27
	40
	700
	1000
	0-80
	1-20
	有
	有
	有
	23680
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产品名称：KQ系列台式双频数控超声波清洗器
产品型号：KQ-100VDB
市场报价：4880元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
KQ系列台式双频数控超声波清洗器 
产品介绍：
      超声发生源与清洗槽为一体的双频数控超声波清洗器，国际先进、国内首创。突破了几十年来一机单频的传统形式。
28KHZ、45KHZ二种频率的设定转换和设定自动转换，让被清洗的工件得到了粗洗、精洗二种频率的清洗，使工件上的不同性质的污垢得到全方位的清洗，成功地克服了洗净上的死角，同时真正做到了一台设备能代取二台设备的作用。
主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的小批量的高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
数显产品的出厂日期，实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声频率
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个双频超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
数显累计工作时间，实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声频率自动转换时间
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示 
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
清洗器的外壳采用优质不锈钢板
 

通用技术参数：
	型号
	仪器尺寸
	清洗槽内尺寸
	容量
	超声频率可调
	频率转换时间可调
	超声功率
	功率可调
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	累计时间
	网架
	降音盖
	排水
	价格

	 
	长×宽×高（mm）
	长×宽×高（mm）
	（L）
	（KHz）
	（S）
	（W）
	%
	（W）
	（oC）
	（min）
	（h
	 
	 
	 
	（元）

	KQ-100VDB
	260×160×260
	230×140×100
	3
	28|45
	1-999
	100
	40-99
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	无
	有
	4480

	KQ-100VDE
	260×160×280
	230×140×100
	3
	28|45
	1-999
	100
	40-99
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	4580

	KQ-100VDV
	340×250×330
	230×140×130
	4
	28|45
	1-999
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	7780

	KQ-200VDB
	320×174×320
	300×150×150
	6
	28|45
	1-999
	150
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	无
	有
	6580

	KQ-200VDE
	320×174×340
	300×150×150
	6
	28|45
	1-999
	150
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	6780

	KQ-200VDV
	410×260×380
	300×150×180
	8
	28|45
	1-999
	150
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	12380

	KQ-300VDB
	320×264×320
	300×240×150
	10
	28|45
	1-999
	250
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	无
	有
	8380

	KQ-300VDE
	320×264×340
	300×240×150
	10
	28|45
	1-999
	250
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	8480

	KQ-300VDV
	410×350×380
	300×240×180
	13
	28|45
	1-999
	250
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	14580

	KQ-500VDB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	28|45
	1-999
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	无
	有
	14180

	KQ-500VDE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	28|45
	1-999
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	14380

	KQ-500VDV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	28|45
	1-999
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	24380

	KQ-600VDB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	28|45
	1-999
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	无
	有
	15580

	KQ-600VDE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	28|45
	1-999
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	15880

	KQ-600VDV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	28|45
	1-999
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	26880

	KQ-700VDB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	28|45
	1-999
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	无
	有
	17780

	KQ-700VDE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	28|45
	1-999
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	17980

	KQ-700VDV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	28|45
	1-999
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	有
	30380
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产品名称：KQ系列台式高频数控超声波清洗器
产品型号：KQ-50TDB
市场报价：2780元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
 KQ系列台式高频数控超声波清洗器
产品介绍：
      清洗器网架除KQ-50TDB、50TDE采用优质工程塑料之外，其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
超声发生源与清洗槽为一体化.具有噪声低、渗透性强、清, 洁度高的特点。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高洁度，高精度清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎
数显累计工作时间，实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
 

通用技术参数：
	型号
	仪器尺寸
	清洗槽内尺寸
	容量
	超声频率
	超声功率
	功率可调
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	累计时间
	降音盖
	排水
	清洗内槽
	外壳
	价格

	 
	长×宽×高（mm）
	长×宽×高（mm）
	（L）
	（KHz）
	（W）
	%
	（W）
	（oC）
	（min）
	（h
	 
	 
	 
	 
	（元）

	KQ-50TDB
	208×192×210
	150×140×100
	2
	60
	50
	40-99
	200
	20-80
	1-99
	999999
	无
	无
	不锈钢
	塑料
	2780

	KQ-50TDE
	208×192×210
	150×140×100
	2
	60
	50
	40-99
	200
	20-80
	1-99
	999999
	有
	无
	不锈钢
	塑料
	2980

	KQ-100TDB
	320×174×260
	300×150×100
	4
	60
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	无
	有
	不锈钢
	不锈钢
	4580

	KQ-100TDE
	320×174×280
	300×150×100
	4
	60
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	4780

	KQ-100TDV
	410×260×330
	300×150×130
	5.8
	60
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	7680

	KQ-200TDB
	320×174×320
	300×150×100
	6
	60
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	无
	有
	不锈钢
	不锈钢
	7980

	KQ-200TDE
	320×174×340
	300×150×150
	6
	60
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	8180

	KQ-200TDV
	410×350×380
	300×150×180
	8
	60
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	11080

	KQ-300TDB
	320×264×320
	300×240×150
	10
	60
	300
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	无
	有
	不锈钢
	不锈钢
	11380

	KQ-300TDE
	320×264×340
	300×240×150
	10
	60
	300
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	11580

	KQ-300TDV
	410×350×380
	300×240×180
	13
	60
	300
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	14580

	KQ-500TDB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	60
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	无
	有
	不锈钢
	不锈钢
	16980

	KQ-500TDE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	60
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	17180

	KQ-500TDV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	60
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	19980

	KQ-600TDB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	60
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	无
	有
	不锈钢
	不锈钢
	19480

	KQ-600TDE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	60
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	19680

	KQ-600TDV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	60
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	23380

	KQ-700TDB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	60
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	无
	有
	不锈钢
	不锈钢
	22680

	KQ-700TDE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	60
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	22880

	KQ-700TDV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	60
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	999999
	有
	有
	不锈钢
	不锈钢
	27280
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产品名称：KQ台式高功率数控超声波清洗器
产品型号：KQ-100KDB
市场报价：3180元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
 

KQ系列台式高功率数控超声波清洗器 
产品介绍：
上海书培实验设备有限公司为您提供实验室内超声波清洗器，
数显累计工作时间，实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外，其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的腐粘性较强及高难度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
 

通用技术参数：
	型号
	仪器尺寸
	清洗槽内尺寸
	容量
	超声频率
	超声功率
	功率可调
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	网架
	降音盖
	排水
	外壳
	价格

	 
	长×宽×高（mm）
	长×宽×高（mm）
	（L）
	（KHz）
	（W）
	(%)
	（W）
	（oC）
	（min）
	 
	 
	 
	 
	（元）

	KQ-100KDB
	208×192×210
	150×140×100
	2
	40
	100
	40-99
	200
	20-80
	1-99
	有
	无
	无
	塑料
	3180

	KQ-100KDE
	208×192×210
	150×140×100
	2
	40
	100
	40-99
	200
	20-80
	1-99
	有
	有
	无
	塑料
	3280

	KQ-200KDB
	320×174×320
	300×150×150
	6
	40
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	不锈钢
	5380

	KQ-200KDE
	320×174×340
	300×150×150
	6
	40
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	5480

	KQ-200KDV
	410×260×380
	300×150×180
	8
	40
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	10180

	KQ-400KDB
	320×264×360
	300×240×150
	10
	40
	400
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	不锈钢
	7380

	KQ-400KDE
	320×264×380
	300×240×150
	10
	40
	400
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	7480

	KQ-400KDV
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	400
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	14180

	KQ-600KDB
	320×264×360
	300×240×150
	10
	40
	600
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	不锈钢
	10380

	KQ-600KDE
	320×264×360
	300×240×150
	10
	40
	600
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	10480

	KQ-600KDV
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	600
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	20380

	KQ-800KDB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	800
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	不锈钢
	14380

	KQ-800KDE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	40
	800
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	14480

	KQ-800KDV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	40
	800
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	不锈钢
	28280
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产品名称：KQ系列台式数控超声波清洗器
产品型号：KQ-50DA
市场报价：1880元（RMB）
供货单位：上海书培实验设备有限公司
联系方式：021-69766149   13681762764
 

KQ系列台式数控超声波清洗器 
产品介绍：
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
数显产品的出厂日期，实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
清洗器的外壳除KQ-50DB、50DE采用优质工程塑料外，其余全部采用优质不锈钢板
数显累计工作时间，实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间达999999小时
清洗器内槽采用优质不锈钢板
 

通用技术参数：
	型号
	仪器尺寸
	清洗槽内尺寸
	容量
	超声频率
	超声功率
	功率可调
	加热功率
	温度可调
	时间可调
	网架
	降音盖
	排水
	价格

	 
	长×宽×高（mm）
	长×宽×高（mm）
	（L）
	（KHz）
	（W）
	%
	（W）
	（oC）
	（min）
	 
	 
	 
	（元）

	KQ-50DA
	208×192×210
	150×140×100
	2
	40
	50
	40-99
	无
	无
	1-99
	无
	无
	无
	1880

	KQ-50DB
	208×192×210
	150×140×100
	2
	40
	50
	40-99
	200
	20-80
	1-99
	有
	无
	无
	2080

	KQ-50DE
	208×192×210
	150×140×100
	2
	40
	50
	40-99
	200
	20-80
	1-99
	有
	有
	无
	2180

	KQ2200DA
	260×160×260
	230×140×100
	3
	40
	100
	40-99
	无
	无
	1-99
	无
	无
	有
	2680

	KQ2200DB
	260×160×260
	230×140×100
	3
	40
	100
	40-99
	600
	20-80
	1-99
	有
	无
	有
	3180

	KQ2200DE
	260×160×280
	230×140×100
	3
	40
	100
	40-99
	600
	20-80
	1-99
	有
	有
	有
	3280

	KQ2200DV
	340×250×330
	230×140×130
	4
	40
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	6080

	KQ-100DA
	320×174×260
	300×150×100
	4
	40
	100
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	有
	2880

	KQ-100DB
	320×174×260
	300×150×100
	4
	40
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	3580

	KQ-100DE
	320×174×280
	300×150×100
	4
	40
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	3680

	KQ-100DV
	410×260×330
	300×150×130
	5.8
	40
	100
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	6480

	KQ3200DA
	320×174×320
	300×150×150
	6
	40
	150
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	有
	3880

	KQ3200DB
	320×174×320
	300×150×150
	6
	40
	150
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	4580

	KQ3200DE
	320×174×340
	300×150×150
	6
	40
	150
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	4680

	KQ3200DV
	410×260×380
	300×150×180
	8
	40
	150
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	8480

	KQ5200DA
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	200
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	有
	4980

	KQ5200DB
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	5680

	KQ5200DE
	320×264×340
	300×240×150
	10
	40
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	5780

	KQ5200DV
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	200
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	10880

	KQ-250DA
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	250
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	有
	5480

	KQ-250DB
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	250
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	6180

	KQ-250DE
	320×264×340
	300×240×150
	10
	40
	250
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	6280

	KQ-250DV
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	250
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	11880

	KQ-300DA
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	300
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	无
	5680

	KQ-300DB
	320×264×320
	300×240×150
	10
	40
	300
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	6380

	KQ-300DE
	320×264×340
	300×240×150
	10
	40
	300
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	6480

	KQ-300DV
	410×350×380
	300×240×180
	13
	40
	300
	40-100
	600
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	12180

	KQ-500DA
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	500
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	有
	9680

	KQ-500DB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	10280

	KQ-500DE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	40
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	10480

	KQ-500DV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	40
	500
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	23080

	KQ-600DA
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	600
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	有
	10680

	KQ-600DB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	11280

	KQ-600DE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	40
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	11480

	KQ-600DV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	40
	600
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	22380

	KQ-700DA
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	700
	40-100
	无
	无
	1-480
	无
	无
	有
	11980

	KQ-700DB
	530×320×360
	500×300×150
	22.5
	40
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	无
	有
	12680

	KQ-700DE
	530×320×380
	500×300×150
	22.5
	40
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	12880

	KQ-700DV
	610×410×380
	500×300×180
	27
	40
	700
	40-100
	1000
	20-80
	1-480
	有
	有
	有
	24580








