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洗瓶机 自动洗瓶机 实验室洗瓶机 组培洗瓶机产品技术参数：
刷瓶工位 4个头
电机功率:0.55KW  /  220V
毛刷转速:350转/分钟
外型尺寸：  长约0.85米  宽约0.9米  高约0.98米
包装尺寸：115*95*110cm     重量：90kg
 

洗瓶机 自动洗瓶机 实验室洗瓶机 组培洗瓶机产品使用方法：
一：先把水槽里放上水,把要刷的瓶子放到水槽里浸泡数分钟,洗瓶机左右两侧都有凹槽的。
二：插上电源打开开关,这时候刷子回自动转动,把瓶子逐个套在刷子上,让刷子自动将瓶子刷干净取下就可以了。


洗瓶机 自动洗瓶机 实验室洗瓶机 组培洗瓶机注意事项:
一：要做好电机的防水,以免水漏到电机造成漏电。
二：为了安全起见在电源上最好装上漏电保护器。

