美国耐洁 Nalgene 高温高压龙头瓶 10L pp材质2319-0020 用于存储和分配溶液、培养基等。是保存无菌水的理想选择，可在重新填注前往进行高温高压灭菌，以防止藻类或细菌的生长。极好的耐化学性。盖尺寸为83B(83mm).带有1加仑或5升的刻度标记。放水口部位与瓶子为整体模制而成，结构坚固，防漏性好。随附放水口盖(目录编号6423-0010).注意：在高温高压操作之前，请卸下放水口。
● 聚丙烯瓶体，聚丙烯放水口和螺旋盖，TPE 垫圈
● 用于存储和分配溶液、培养基等，是保存无菌水的理想选择
● 可在重新填注前进行高温高压灭菌，以防止藻类或细菌的生长
● 极好的化学耐受性
● 盖尺寸为 83B
● 带有 1 加仑或 5 升的刻度标记
● 放水口部位与瓶子为整体模制而成
● 结构坚固，防漏性好
● 注意：高温高压前，请卸下放水口

美国耐洁 Nalgene 高温高压龙头瓶 50L pp材质2319-0130材质特点：
*中文名称：聚丙烯
*英文缩写：PP
*透明性：半透明，透明度高于聚乙烯
*耐温性能：低温可到-20℃，最高可达130℃
*高温高压灭菌：可以
*耐冲击性：在0℃时很脆，从工作台跌落有可能开裂
*耐化学性：与聚乙烯类似，比聚乙烯更容易受到强氧化剂的影响
产品用途：可用于试剂瓶、B级容量瓶、移液管

美国耐洁 Nalgene 高温高压龙头瓶 10L pp材质2319-0020 技术参数：
	目录编号
	2319-0020
	2319-0050
	2319-0130

	标称肩部容量，L
	10
	20
	50

	标称肩部容量，gal.B318
	 2-1/2
	 5-1/2
	13

	满装容量(约)，L
	12
	22.5
	54

	胶管内经，in
	1
	1
	1

	每箱数量
	6
	4
	1
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