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玛瑙研钵的规格和种类
玛瑙研钵用途： 
用于研磨固体物质或进行粉末状固体的混和研磨。
 

玛瑙研钵化学组成： 
成分 SiO2 MgO/CaO/Mn2O3 
wt% 97.26 2.74
 

特点：
玛瑙研钵无裂痕、无杂质、抗耐磨性强。
玛瑙研钵光泽度优质、抗腐蚀性强，可在酸性研磨材料中使用。 
瑙研钵选用进口原料加工制成,具有高纯量。
 

物理性质：
比重                散重      莫氏硬度      弹性模量               颜色 
2.65kg/dm3     1.5kg/L    7.2-7.5 >      70Gpa              奶白或灰色
 

 
 
玛瑙研钵的使用注意事项:
 

大块的固体只能压碎，不能用研杵 
捣碎，否则会损坏研钵、研杵或将固体溅出。
易爆物质只能轻轻压碎，不能研磨。

在使用过程中应特别小心，不能研磨硬度过大的物质，不能与氢氟酸接触。 
进行研磨操作时，研钵应放在不易滑动的物体上，研杵应保持垂直。
 

研钵不能进行加热，切勿放入电烘箱中干燥。
洗涤研钵时，应先用水冲洗，耐酸腐蚀的研钵可用稀盐酸洗涤。
研钵上附着难洗涤的物质时，可向其中放入少量食盐，研磨后再进行洗涤。
 

研磨对皮肤有腐蚀性的物质时，应在研钵上盖上厚纸片或塑料片，然后在其中央开孔，插入研杵后再行研磨，研钵中盛放固体的量不得超过其容积的1／3。 

规格型号：
	名称
	规格Φmm
	价格（元）

	玛瑙研钵
	40
	112

	玛瑙研钵
	50
	145

	玛瑙研钵
	60
	188

	玛瑙研钵
	70
	245

	玛瑙研钵
	80
	318

	玛瑙研钵
	90
	410

	玛瑙研钵
	100
	540

	玛瑙研钵
	110
	700

	玛瑙研钵
	120
	907

	玛瑙研钵
	130
	1181

	玛瑙研钵
	140
	1530

	玛瑙研钵
	150
	1997

	玛瑙研钵
	160
	2492

	玛瑙研钵
	170
	2838

	玛瑙研钵
	180
	3220

	玛瑙研钵
	190
	4010

	玛瑙研钵
	200
	4980


